군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2014년 07월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						건조 슬러지 (톤)	비고
	유입	방류	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	대장 균군 (개/㎖)	BOD (생물화학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장 균군
공공 하수	172,155	165,104	123.3	112.2	109.2	38.414	3.574	607,581	2.6	10.9	2.1	10.148	0.815	612	14.78	기타지역
대야 하수	1,466	1,377	153.3	79.9	145.0	39.339	3.949	143,629	3.0	8.3	1.7	3.540	0.018	<30	22.11	Ⅰ 지역
옥서 하수	705	635	166.8	84.9	149.5	41.005	4.122	153,274	2.9	8.8	2.8	4.100	0.032	<30	9.52
서수 하수	752	682	125.6	65.5	101.8	32.345	3.339	82,935	3.0	5.3	2.5	5.300	0.056	<30	22.80
임피 하수	286	229	190.1	95.3	171.8	45.362	4.470	173,532	3.7	7.8	3.6	7.700	0.071	<30	11.09
회현 하수	311	243	129.7	70.8	109.9	35.558	3.512	73,016	2.2	5.9	1.7	5.667	0.059	<30	5.20