군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2014년 08월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						건조 슬러지 (톤)	비고
	유입	방류	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	대장 균군 (개/㎖)	BOD (생물화학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장 균군
공공 하수	180,195	179,704	104.3	102.7	105.7	35.588	3.535	585,161	1.7	11.0	2.3	7.041	0.632	599	9.28	기타지역
대야 하수	1,689	1,577	146.4	77.2	123.7	37.531	3.755	121,306	3.3	8.3	1.7	2.835	0.023	<30	20.12	Ⅰ 지역
옥서 하수	900	822	162.1	86.3	130.9	38.339	3.898	129,823	3.2	7.4	2.3	2.742	0.044	<30	13.90
서수 하수	853	782	120.8	65.0	88.3	31.842	3.271	72,919	3.3	5.7	2.7	5.981	0.052	<30	11.40
임피 하수	326	277	174.1	93.4	151.1	42.556	4.219	149,242	3.8	7.7	3.4	6.911	0.072	<30	5.09
회현 하수	380	339	120.8	68.1	103.5	34.147	3.672	66,226	2.5	5.8	1.9	5.908	0.094	<30	5.29