군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2014년 09월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						건조 슬러지 (톤)	비고
	유입	방류	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	대장 균군 (개/㎖)	BOD (생물화학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장 균군
공공 하수	169,373	167,560	122.3	115.3	119.6	39.891	3.925	708,333	1.6	10.6	2.2	7.741	0.733	754	15.32	기타지역
대야 하수	1,609	1,495	147.1	78.3	129.2	39.804	4.050	127,417	3.0	7.3	1.9	3.360	0.029	<30	15.44	Ⅰ 지역
옥서 하수	793	688	157.5	83.0	138.5	41.709	4.163	139,483	3.0	6.0	2.6	4.386	0.048	<30	12.05
서수 하수	791	730	130.2	68.5	106.8	35.416	3.399	81,267	3.6	5.5	2.6	8.332	0.042	<30	11.51
임피 하수	282	251	185.7	97.3	163.1	46.754	4.613	155,183	3.9	8.0	3.8	6.809	0.085	<30	10.37
회현 하수	320	280	130.1	71.9	105.8	35.095	3.608	70,900	2.6	6.5	2.2	5.717	0.093	<30	5.44