2015년 해양수산 주요업무계획

□ 어업생산기반 조성 및 수산자원 관리

▣ 지속적인 수산자원 및 연안어장 조성을 통한 어업생산기반 조성과

풍요로운 바다 만들기

○ 위    치 : 옥도면 해역

○ 규    모 : 3개사업

○ 기간/사업비 : ’12∼’18년 / 9,317백만원

○ 내    용 : 수산종묘방류, 연안바다목장 조성, 연안어장 바다숲 조성

○ 추진실적 및 계획

(추진실적)

- 수산종묘 매입방류 : 조피볼락, 넙치 등 8,987천마리(’14년)

- 연안바다목장 조성 : 480ha / 10억원 (자연석 및 인공어초시설)

- 연안어장 바다숲 조성 : 3개해역, 625백만원

(2015년 추진계획)

- 수산자원조성을 위한 수산종묘 매입방류 : ’15. 5월중

- 연안바다목장 조성 : 480ha / 10억원 (자연석 및 인공어초시설)        - 연안어장 바다숲 조성 / 3개해역, 625백만원

□ 수출전략 고부가치 양식산업 육성 지원

▣ 수출전략 고부가치 품목 양식단지 등 조성으로 양식산업의 전략적

특성화를 통한 어업생산성 향상 및 어업인 소득증대 도모

○ 위    치 : 옥도면 해역

○ 규    모 : 2개사업

○ 기간/사업비 : ’13∼’15년 / 60억원

○ 내    용 : 해삼양식단지 조성, 친환경 김양식산업 시설지원

○ 추진실적 및 계획

(추진실적)

- 수출전략 해삼양식단지 조성 : 2개소, 32ha / 18억원

· 내 용 : 자연석, 인공어초 시설 및 시설해역 모니터링

- 친환경 김양식산업 시설지원 : 1개소 / 11.84억원

(2015년 추진계획)

- 수출전략 해삼양식단지 조성 : 1개소 18ha / 12억원

· 내 용 : 자연석, 인공어초 시설, 종묘방류 및 모니터링

- 친환경 김양식산업 시설지원(1개소/계속) / 18.16억원

· 내 용 : 김 종묘배양장, 육상채묘장, 보관창고, 연구실

□ 도서지역 어촌관광 활성화 조성

▣ 도서지역의 천연 보유자원을 활용하여 차별화된 관광기반시설 조성

으로 섬마을을 찾는 관광객 유치 및 주민 소득증대 도모

○ 위    치 : 옥도면 어청도, 비안도, 무녀도, 장자도

○ 규    모 : 3개 섬마을

○ 기간/사업비 : 2011∼2016 (6년간) / 75억원

○ 내    용 : 철새공원, 몽돌캠핑장, 갯벌·갈대습지체험장 등

○ 추진실적 및 계획

(추진실적)

- 행정자치부 공모사업 선정(’10∼’12년)

- 전문가 컨설팅 및 기본·실시설계 용역

- 어청도 조류탐방 방문자센터 시설 등

(2015년 추진계획)

- 무녀도 오토캠핑장 조성사업 추진

- 어청도 철새 생태탐방로 조성 추진

- 비안도 몽돌 해안데크 및 몽돌캠핑장 조성 추진

□ 특수상황지역 개발 시책사업

▣ 도서지역(관리도, 연도, 개야도)의 천혜의 자연환경 및 역사자원을

활용하여 테마형 관광지 개발과 지역 기반시설 설치를 통하여

섬마을 관광객 증대 및 지역주민 생활환경 개선 도모

○ 위    치 : 옥도면 관리도, 연도, 개야도

○ 규    모 : 3개 도서지역

○ 기간/사업비 : 2013∼2016 (4년간) / 102억원

○ 내    용 : 해수욕장 정비 및 마을환경개선 사업 등

○ 추진실적 및 계획

(추진실적)

- 행정자치부 특수상황지역개발 시책사업 심사선정(’13년도)

- 기본 및 실시설계 용역 추진

(2015년 추진계획)

- 관리도 해수욕장 정비 및 마을 환경개선사업 추진

- 연도 해안일주 경관도로 착공

- 개야도 어구야적장 매립 기본계획 및 매립면허 승인 추진

□ 어선의 안전 수용을 위한 지방어항 개발

▣ 자연재해로부터 어선의 안전한 수용과 어획물 수송, 양육 등

어업활동 편익제공을 위하여 지방어항 개발사업 추진

○ 위    치 : 옥도면 방축도, 개야도

○ 규    모 : 지방어항 2개소

○ 기간/사업비 : 2007∼2018 (12년간) / 299억원

○ 내    용 : 지방어항개발(방파제, 물량장 조성등)

○ 추진실적 및 계획

(추진실적)

- 방축도 서방파제 73m, 호안보호 145m 완료

- 개야도 기초사석 및 피복석 설치(L=194m)

(2015년 추진계획)

- 방축도 물량장 조성 추진(L=134m)

- 개야도 기초사석 및 피복석 설치 추진(L=90m)