군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2015년 07월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						비고
	유입	방류	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	대장 균군 (개/㎖)	BOD (생물화학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장 균군
공공 하수	169,673	161,068	127.3	128.2	132.9	43.909	3.636	738,710	2.0	11.2	1.5	10.092	1.016	774	기타지역
대야 하수	1,239	1,159	136.9	78.0	120.7	33.011	3.665	171,887	2.6	7.2	2.9	6.261	0.055	<30	Ⅰ 지역
옥서 하수	824	757	126.8	77.3	123.9	29.691	3.347	174,903	2.6	5.9	2.0	4.724	0.036	<30
서수 하수	837	791	137.7	75.9	121.9	32.294	3.421	172,081	2.7	4.5	3.9	8.166	0.053	<30
임피 하수	229	209	130.6	75.8	124.3	34.452	3.408	173,081	2.7	5.2	3.7	4.599	0.067	<30
회현 하수	315	292	125.5	75.6	121.4	32.648	3.487	175,839	2.6	5.1	3.5	6.445	0.079	<30