군산공공하수처리시설 유입·방류수질

(2015년 06월 평균)

처리장	유량(㎥/일)		유입수(㎎/ℓ)						방류수(㎎/ℓ)						비고
	유입	방류	BOD (㎎/ℓ)	COD (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	대장 균군 (개/㎖)	BOD (생물화학적 산소요구량)	COD (화학적 산소요구량)	SS (부유물질)	T-N (총질소)	T-P (총인)	대장 균군
공공 하수	165,052	156,711	135.1	136.8	136.6	41.537	3.909	810,667	2.2	10.9	2.0	10.513	0.931	1,408	기타지역
대야 하수	1,248	1,161	154.0	76.8	119.9	32.755	3.296	182,500	3.1	6.2	2.1	4.693	0.040	<30	Ⅰ 지역
옥서 하수	745	667	136.9	75.2	120.9	33.628	3.300	162,083	3.1	7.3	2.1	3.848	0.042	<30
서수 하수	809	762	138.4	73.7	123.2	31.006	3.178	191,750	3.1	4.8	4.5	5.787	0.066	<30
임피 하수	212	187	129.7	75.3	124.0	33.513	3.440	179,033	3.2	6.3	4.2	5.783	0.077	<30
회현 하수	308	283	134.5	73.9	123.9	32.582	3.395	160,917	3.3	6.1	4.5	6.558	0.092	<30