아름다운 山河 웅비하는 생명의 삶터, 천년 전북!

「군산예술콘텐츠스테이션 조성 (구) 수협창고 리모델링공사」 실시설계용역 제안요청서

2018. 11.

	목 차
1. 과업 일반개요 1 2. 제안서 작성지침 및 평가기준 7 3. 과업 세부내용 13 4. 설계 진행사항 22 5. 설계 일반지침 26 6. 설계도서 작성요령 36 7. 설계도서 납품목록 42 8. 제출서류 47 [별지 제1호 서식] 입찰참가신청서 48 [별지 제2호 서식] 제안서 표지 49 [별지 제3호 서식] 일반현황 및 연혁 50 [별지 제3-1호 서식] 인력 현황 및 조직도 51 [별지 제4호 서식] 설계참여기술자 52 [별지 제4-1호 서식] 참여인력 이력사항 53 [별지 제5호 서식] 주요사업 실적(총괄표) 54 [별지 제5-1호 서식] 사업실적 증명서 55 [별지 제6호 서식] 확약서 56 [별지 제7호 서식] 정보 비공개 동의서 57 [별지 제8호 서식] 개인정보 수집‧이용‧제공 동의서 58 [별지 제9호 서식] 청렴계약 이행 각서 59 [별지 제11호 서식] 재정상태 견실도 60 [별지 제11호 서식] 공동수급표준협정서(공동이행방식) 61 [별지 제11-1호 서식] 공동수급 합의 각서 64

1		과업 일반개요

□ 입찰에 부치는 사항

❍ 과 업 명 : 군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역

❍ 과업내용 : 제안요청서 세부사항 참조

❍ 사업기간 : 착수일로부터 2개월

❍ 사 업 비 : 금151,959,000원(금일억오천일백구십오만구천원/VAT포함)

❍ 계약방법 : 협상에 의한 계약

※「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

□ 입찰참가자격

❍「건축사법」제7조에 의거 건축사 면허를 보유하고, 같은 법 제23의 규정에 의한 건축사사무소 신고를 필한 업체로서 같은 법 제9조의 결격사유가 없는 자.

❍ 외국건축사의 경우 「건축사법」제23조3항에 의거 상기 1)의 건축사사무소개설자와 공동이행의 방식으로 참여가능하며 주계약자는 국내건축사로 함.

❍ 협상이 성립된 제안사는 설계용역 계약 시 전기, 통신, 소방, 기계 등 관련 분야의 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동수급체(분담이행방식)를 구성하여 계약을 체결하여야 하며, 상기 분야를 포함하여 설계하여야 한다.

❍ 공동수급체를 구성한 경우 대표사는 건축분야 업체로 하며, 이 경우 대표사를 포함하여 5개사 이내여야 함. 또한 공동도급 업체 간에는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 계열사가 아니어야 하며, 공동수급체를 중복으로 결성하여 입찰에 참가할 수 없음.

❍ 공고일 기준으로 등록취소, 휴․폐업, 영업(업무)정지, 부정당업체  지정 등의 결격사유가 있는 업체는 본 공모에 참가할 수 없음.

※ 낙찰자는 계약체결일까지 당해자격을 계속 유지하여야 하며,  기타 명시되지 아니한 사항은 계약예규“정부 입찰·계약집행기준”에 의함.

□ 현장설명

❍ 개최일시 : 2018.11.2(금) 10:00

❍ 개최장소 : 전북 군산시 해망로 146-24 (인프라 조성지)

❍ 내    용 : 현장설명 및 참고자료 배부

❍ 참석대상 : 입찰 참가자격을 가진 자

※ 본 현장설명에 참가한 자에 한하여 입찰참가 자격이 있음.

□ 제안서 제출 시 구비서류 : 제안요청서 세부내용 참조

※ 기존에 제출한 제안서로 갈음함.

□ 제안서 제출

❍ 제 출 일 : 2018.11.5.(월) ~ 6(화) 15시까지

❍ 접 수 처 : (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 정책기획팀 (063-282-2465)

❍ 접수방법 : 직접제출(우편접수 불가)

❍ 제출서류 : 제안요청서 세부사항 참조

□ 제안서 평가

❍ 평가일시 : 2018.11.7.(수) 14:00(예정)

❍ 평가장소 : (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원

※ 상기 평가일정 및 장소는 상황에 따라 변경될 수 있으며, 개별 통지 예정

□ 협상절차

❍ 입찰참가자가 제출한 제안서의 기술능력평가(80점)와 가격평가(20점)를 합산한 점수가 70점 이상인 협상적격자 중에서 고득점 순으로 협상을 실시하여 낙찰자를 결정

❍ 결정된 협상순위에 따라 협상대상자와 선정통보(개별통보)일로부터 15일 이내로 협상

❍ 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니함.

❍ 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면, 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차 순위 협상적격자와 협상을 실시함.

❍ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬된 경우에는 재공고 입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있음.

□ 협상내용

❍ 제안서 협상

- 협상대상자가 결정되면 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시함.

- 협상대상자와 협상을 통해 제안서 내용 일부를 조정할 수 있음.

❍ 가격 협상

- 가격협상 시 기준가격은 당해 사업 추정금액 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 함.

- 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 사업금액 내에서 조정하여 계약금액을 결정할 수 있음.

❍ 기타사항

- 협상대상자가 제안한 내용 중 미진한 부분이나 불명확한 부분의 구체적인 요구사항 작성

- 제안내용 중 현실성이 없거나 과다 적용된 부분 조정

- 기타 발주처가 요구하는 사항 등

❍ 현상결과 통보 및 계약 체결

- 협상이 성립되면 당해 협상대상자에게 서면으로 통보함.

- 협상이 성립된 후 10일 이내 계약을 체결하여야 함.

※ 계약의 체결 및 이행에 관하여는 서면 통보한 협상결과와「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령, 시행규직」과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름.

- 기타 협상절차 등에 관한 사항은 행정안전부 계약예규에 따름

- 협상이 성립된 이후 계약을 포기할 경우 당선 결과물에 대한 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없음.

- 계약대상자가 제안한 과업내용, 추진일정, 제안(입찰)가격 등 제안내용은 설계 진행 과정 상 조정하여 발전시켜 나갈 계획이므로 발주처와   협의하여 설계를 진행해야 하며, 이 과정에서 제안된 내용의 수정,  변경 및 보완 요청 시 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에   따라야 함.

□ 입찰보증금 납부 및 귀속

❍ 입찰보증금은 입찰참가 신청 시 제출한 입찰보증금 지급확약서(각서)로 대체하며, 낙찰자가 협상완료일 10일 이내에 계약을 체결하지 아니할 경우에는 낙찰금액의 5/100(또는 확약서상의 기재금액)에 해당하는 입찰 보증금을 발주처에 납부(귀속)하여야 하며, 부정당업자로 입찰참가 자격제한 처분을 받게 됨.

❍ 입찰보증금의 세입조치 등에 관하여는「국가를 당사자로 하는   계약에 관한 법률 시행령」제37조 및 제38조를 따름.

□ 입찰의 무효

❍「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조, 같은법 시행규칙 제44조에 의함.

□ 청렴계약 이행준수

❍ 본 입찰에 참가하는 모든 업체는 발주처 청렴계약이행 서약서를 제출한 것으로 간주하며, 최종 낙찰자로 선정된 업체는 대표자가 서명하여 계약체결 시 제출하여야 함.

□ 기타 유의사항

❍ 실격사항

- 등록구비 서류에 허위 사실을 기재하거나 제출할 경우

- 작성지침을 따르지 않거나 제출서류에 특정기호 등을 표시한 경우

- 마감기한 내에 제출되지 않은 경우(시간엄수)

- 기타 평가위원회가 실격으로 판정한 경우

❍ 저작권 및 사용권

- 본 제안 및 사업결과물의 저작권과 사용권은 발주처로 귀속됨.

❍ 분쟁조정

- 본 공모 및 지침의 해석과 관련하여 이의 또는 견해차이가 발생 시  발주처의 해석에 따름.

❍ 기타

- 평가와 관련하여 평가결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음.

- 본 지침에 제시된 사항을 위반할 경우 참가자격을 박탈할 수 있음.

- 본 용역은 발주처의 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우 발주처의 지시에 따라야 함.

- 본 용역은 용역비를 초과할 수 없음.

- 평점 70점 이상의 득점자가 없을 경우 사업자를 선정하지 않을 수 있음.

- 본 제안서 공모 참가에 소요되는 비용 등은 일체 지불하지 않음.

- 제출된 모든 제안서는 제안평가위원 및 업무담당실무자 외에 제3자에게 해당업체의 권익보호차원에서 비공개를 원칙으로 함.

- 협상대상자에 대하여 타인의 지적 재산권, 특허권 침해 등으로 분쟁이 발생한 경우 제안자가 모든 법적 책임을 지게 됨.

- 본 제안요청서에 명시되지 않은 협상방법(절차, 진행) 및 계약체결   등은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 계약예규 등   일반 원칙에 따름.

2		제안서 작성지침 및 평가기준

□ 제안서 작성 항목 및 내용

순 서	내 용	페이지수
1. 표 지	-	-
2. 목 차	페이지 하단 중앙에 쪽번호 표기	1
3. 층별 실 구성 및 면적표	산출근거 포함	1
4. 설계개념	설계안에 대한 개념 이미지 및 텍스트 등, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 사용가능	5 내외
5. 설계도면	배치도, 층별 평면도, 단면도, 입면도	8 내외
6. 실내 외 마감재료표	실내/외 주요 마감재료	0.5
7. 외부공간 계획(조경 등)	-	1
8. 법규검토서	-	0.5
9. 개략공사비	건축, 토목, 조경, 기계, 전시, 통신 소방 등 분야별로 구분	0.5
10. 투시도	주요부 눈높이 레벨의 투시도 렌더링 하지 않은 3차원 이미지	수량제한없음

※ 제안서는 반드시 상기 순서대로 작성해야 하며, 목차별 페이지수를 초과하지 않아야 함.

□ 제안서 작성 일반사항

❍ 응모자는 제안요청서를 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 하며,  위반할 경우 심사 대상에서 제외됨.

❍ 제출도서는 한글, 아라비아숫자 및 미터법으로 작성하되, 영문자료 작성 시에는 한글내용을 첨부해야 함.

❍ 제안서 제출 후에는 내용을 수정, 보완, 변경할 수 없음.

❍ 공고내용에 포함되지 않은 사항은 제안요청서나 질의 및 회신된 내용에 따르며, 그 외에 명시되지 않은 사항은 발주처의 결정에 따름.

❍ 참여인력 및 경력 현황에 기재된 기술자는 반드시 용역수행에   참여하여야 하며, 당해 용역에 참여하지 아니하는 경우 그 인원에 대한 평가가 업체선정의 중요한 요소인 경우에는 계약해제 또는  해지의 사유가 될 수 있음. 단, 부득이한 경우 미리 서면으로 발주처의 승인을 얻어 당초 구성원과 동등하거나 그 이상의 자격, 경력을  가진 자를 배치하여야 함.

❍ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함.

❍ 제안서 작성·제출 시에는 반드시 발주처가 지정한 제안서 규격, 작성순서(서식 순)에 의거 철하여 제출하여야 함.

□ 작성지침

❍ 정량평가 제안서 작성요령

- 일반기준

·제출되는 내용 중 사본은 원본대조필을 요함.

·반드시 아래 순서대로 작성하여 제출

- 사업수행실적

·유사사업 실적은 계약 실적에 한하며, 발주처의 평가기준에 따라 평가

·첨부서류인 발주기관 실적증명서는 해당기관의 확인을 받아 제출  (계약서 사본 제출 가능)

- 회사의 경영상태

·경영상태는 신용평가등급 증명서로 갈음.

- 신용도

·최근 1년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 업체, 담당건축사, 참여건축사(보)가 입찰참가제한, 기술자격정지 또는 업무 정지된 사항을 반드시 제출해야 하며, 추후 미기재 사실의 확인 시에는 평가에서  제외 조치함.

·해당사항이 없는 경우에는 제출서류에“해당 없음”사실 기재 후 제출

❍ 정성평가 제안서 작성요령

- 규    격 : A3 규격 용지, 단변(가로), 스테이플러 좌철 제본, 단면 인쇄

- 작 성 량 : 제안요청서 세부내역 참조(겉표지 및 목차는 페이지 제외)

- 지    질 : 표지 및 내용지 모두 백상지

- 쪽 번 호 : 페이지 하단 중앙에 쪽번호 표기

- 표    지 : 서식에 따라 작성

- 특기사항 : 제출부수 9부 중 1부만 표지에 제안 업체명 기재

- 작성방법

·제안서 작성항목 및 평가항목(제안서 평가 기준 참조)를 고려하여 제안서 작성

□ 제안서 평가항목 및 배점표

❍ 평가(100점) : 기술평가(90점), 가격평가(10점)

- 기술평가(90점) : 발주처에서 평가위원회를 구성(7인 내외)하여 평가기준에 의거 제안서 평가(서류평가, 발표평가)

·평가 점수의 집계는 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 산정        * 평가점수 단위는 소수점 둘째자리까지, 셋째자리 이하는 절사

·발표평가는 응찰업체 별도 유선으로 연락

- 가격평가(10점) : 협상에 의한 계약체결 기준에 명시된 가격산출 방식에 따라 조달청(나라장터) 시스템을 통해 개찰

·제안서(기술 및 가격)평가 결과 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정함.

·협상 순서는 협상 적격자의 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 고득점 순으로 결정함.

·합산 점수가 동일한 제안자가 2인 이상인 경우에는 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하며, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함.

❍ 배점총괄표

구 분		평가 항목	평가 요소		배점	소계
기술 능력 평가	정량적 지 표 (10점)	사업수행능력	사업수행실적	누계실적(최근 3년 기준)	3	10
			기업경영상태(신용평가)		2
			신인도(입찰참가 제한 등)		2
			지역업체 참여비율		3
	정성적 평 가 (80점)	사업의 이해	- 사업목적 및 내용의 이해도와 충실성 - 제안요청서와의 부합성 및 실현가능성		10	80
		공간 활용	- 본 시설의 특성에 부합하는 층별 조닝계획 등 공간구성의 효율성 - 공간연출의 다양성 흥미성 - 이동동선과 관람객 편의성		20
		창의성 및 차별성	- 기획의 독창성 - 사업 내용과 방향의 차별성 - 유휴시설의 활용이라는 본 사업의 성격을 감안한 리모델링 방안		20
		사업계획의 적정성 및 실현가능성	- 사업의 실현가능성 - 용역수행인력 구성 및 추진계획의 적정성		10
		경제성 및 기술의 우수성	- 시스템, 장비 사양의 우수성 - 에너지 절감 및 운영비 절감 등 경제성		10
		사후관리	- 시설물의 안전성 및 견고성 - 이용·유지 및 사후관리 방안		10
가격 평가	10점	입찰가격	- 입찰가격 평정산식 적용		10	10
합 계					100	100

❍ 항목별 평가방법

- 정량평가(10점)

평 가 요 소
사업수행 실 적 (3점)	누계실적 (해당사업 금액대비)	당해 사업과 같거나 유사한 용역에 대한 누계실적 (최근 3년간 기준/부가세 포함)
		100%이상				70%이상~ 100%미만					40%이상~ 70%미만					40%미만
		3.0점				2.7점					2.4점					2.1점
	※ 1. 기성실적은 인정하지 않고, 준공 또는 납품 완료된 것만 인정 2. 실적인정범위 - 국가, 지방자치단체, 정부투자기관, 지방공기업, 지방자치단체 출자․ 출연법인, 민자․민간 등에서 발주하여 문화 및 집회시설(공연장, 전시장, 창업 보육센터, 지원센터 등)의 신축 또는 보수 건축설계를 말함 - 발주자가 법인·개인일 경우 객관적인 증빙서류(부가가치세 공급가액 증명서 및 도급계약서 등)를 제출해야 한다. 3. 실적증명은 실적관리수탁기관이나 발주기관에서 직접 발급받은 실적증명서를 제출해야 한다. 4. 입찰공고일 전일 기준이며, 누계실적은 최근 3년간 실적만 인정, 단일건 3천만원 이상 실적만 합산하여 평가한다. 5. 공동도급의 경우 대표사만 평가한다.
기업경영 상 태 (2점)	경영상태 (기업신용 평가등급)		회사채에 대한 신용평가등급					기업어음에 대한 신용평가등급					기업신용평가등급							배 점
			AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0					A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30					AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0							2.0점
			BBB-, BB+, BB0, BB-					A3-, B+, B0					BBB-, BB+, BB0, BB-							1.7점
			B+, B0, B-					]B-					B+, B0, B-							1.4점
			CCC+ 이하					C 이하					CCC+ 이하							1.1점
	※ 1. 기업신용평가등급에 의한 평가는「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제1항 제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가 등급 확인서에 의해 평가하되, 가장 최근의 신용 평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으나, 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다. 2. ‘신용평가등급 확인서’가 미제출된 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 3. 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가 등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다. 4. 공동도급의 경우 공동수급체 구성원의 평균값으로 평가한다.
신 인 도 (2점)	입찰참가제한, 기술자격정지, 업무정지	해당 없음.		31일 미만			31일~ 60일		61일~ 90일			91일~ 120일			121일~ 150일		151일~ 180일		181일 이상
		2.0점		1.9점			1.8점		1.7점			1.6점			1.5점		1.4점		1.3점
	※ 1. 공고일 기준 최근 1년간 관련 법령에 따라 업체, 담당건축사, 참여건축사(보)가 입찰참가제한, 기술자격정지나 업무정지를 받은 기간을 합산하여 계산한다. 2. 관련 수탁기관이 발행한 입찰참가제한 및 업무정지현황 확인서, 기술자경력확인서 사본을 첨부하여야 한다. 3. 공동도급의 경우 대표사만 평가한다.
지역업체 참여비율 (3점)	참여비율 (총예산 대비)	50% 이상			40% 이상					30% 이상				20% 이상				10% 미만
		3.0점			2.5점					2.0점				1.5점				1.0점
	※ 1. 지역업체 참여비율은 공동수급체 중 지역기업에 배분되는 예산 비율을 의미하며, 총 예산 대비 배분되는 예산의 비율을 계산한다. 예) 총예산 1.5억원, 공동수급체 A사(지역외) 0.7억원+B사(지역) 0.4억원+C사(지역외) 0.4억원 → 참여비율은 0.4/1.5*100=26%, 배점 1.5점 得

- 정성평가(80점)

·평가위원회를 구성(7인 내외)하여 평가기준에 의거 제안서 평가

·평가 점수의 집계는 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 산정        * 평가점수 단위는 소수점 둘째자리까지, 셋째자리 이하는 절사

·발표평가는 응찰업체 별도 유선으로 연락

- 가격평가(10점) : 협상에 의한 계약체결 기준에 명시된 가격산출 방식에 따라 조달청(나라장터) 시스템을 통해 개찰

3		과업 세부내용

□ 과업개요

❍ 과 업 명 : 군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역

❍ 과업목적 : 군산예술콘텐츠스테이션 조성을 위한 수협창고 리모델링 공사 실시설계용역을 발주함에 있어 용역 당사자에게 업무 범위와 방법을 제시하고 설계기준의 세부사항을 명시하여 과업을 능률적으로 수행하기 위함.

❍ 추정가격 : 금151,959,000원(금일억오천일백구십오만구천원/VAT포함)

❍ 리모델링 대상 건물 개요

- 위    치 : 전라북도 군산시 해망로 146-24

- 연 면 적 : 3,392.941㎡(지하 1층/지상 3층)

- 구    조 : 철근콘크리트조

- 용    도 : 근린생활시설

- 배치계획 ┏ 지하 ~ 1층 : 도시재생어울림 플랫폼

┗ 2 ~ 3층    : 군산예술콘텐츠스테이션(회의실, 입주사무실, 교육장 등)

- 총공사비 : 2,848백만원(VAT포함)

□ 과업내용(범위)

❍ 리모델링공사의 기본 및 실시설계도서(도면, 내역, 시방 등) 작성

- 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경공사 등

- 평면, 입면, 마감재료, 건축비(부대토목포함) 비교 등 계획(안) 제출

❍ 각종 심의 도서 및 건축협의 등 제반 행정절차 이행에 따른 관련서류 일체

❍ 설계단계에서 공사시행과 관련한 주민설명회 개최(해당사항 있을 시)

❍ 공정표 및 색채계획 작성

❍ 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

❍ 각종 시험조사 등(필요 시)

❍ 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항

❍ 공사착공 후 완료시까지 변경되는 사안의 서류 일체

❍ 장애물 없는 생활환경 인증

□ 과업기간

❍ 본 용역의 과업기간은 착수일로부터 공‧휴일을 포함하여 60일(2개월)로 하되 기본설계, 실시설계 등의 세부 기간은 협의조정 할 수 있음.

□ 일반사항

❍ 설계용역자의 성실 등의 의무

- 설계용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 건축물 및 관련시설의 미관, 에너지절약, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고 본   과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

- 계약 체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며, 과업 착수전에   착수계․사업수행계획표․용역수행자 명단 및 이력서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 발주처에 제출하여야 한다.

- 설계자는 과업수행 과정에서 발주자가 구성한 설계 자문위원회가 구성된 경우 1회 이상 설계자문위원회에 자문하여야 하며 지적․보완사항이   있을 경우에는 발주자의 지시에 따라 설계에 반영하여야 한다.

❍ 보안 등

- 설계용역자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 등 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 지식을 개인 또는 특정 단체 등의  이익을 위하여 이용할 수 없다.

- 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안되며, 과업폐기물은 소각처리를 원칙으로 한다. 또한 과업   수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로   발생되는 모든 책임은 설계용역자가 진다.

❍ 업무수행

- 관련부서 협의충실

·설계용역자는 본 과업을 수행함에 있어 관련부서(인․허가협의부서 등)와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.

·건축부분 설계자와 토목․기계․전기․정보통신․소방분야 등 설계자간   설계도서 작성에 있어서 상호간의 의견일치가 되지 않는 사항이 발생할 경우 발주처와 협의하여야 한다.

·토목․기계․전기․정보․통신․소방분야 등 설계자는 건축평면 및 구조계획 시 필요한 자료를 건축설계자에게 제공하여야 한다.

- 설계자료 조사 성실

·설계용역자는 설계 등을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 안전하고 경제적이며 에너지 절약형의 최신시설이 되도록 노력하여야 한다.

- 회의참석 등

·설계용역자는 본 과업과 관련된 해당 심의(자문)위원회 개최 및 발주처의 요구가 있을 시 참석․설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임  기술자로 하여금 질의에 답변토록 하여야 한다.

- 기술자문

·설계용역자는 본 과업과 관련, 발주처의 요구가 있을 시 전문기관  (대학, 연구소 등)에 기술 검토를 의뢰하여야 한다. 소요경비는 용역자가 부담하여야 한다.

- 각종 보고 등 성실의무

·설계용역자는 아래 사항에 대하여 일반적인 사항 또는 당초 계획과 변경이 있을 경우 사전보고 한 후 검토된 자료에 의거 과업을 진행한다.

① 기술인력 구성에 관한 사항

② 설계자료 또는 통계 조사연구 적용 및 개선 등에 관한 사항

③ 새로운 기술도입에 관한 사항

④ 공사비, 공사기간 등

⑤ 기타 발주처로부터 지시받은 사항

·발주처가 본 과업 진행상 필요하다고 인정할 경우 관계전문가 및   관계 기관의 자문을 들어야 한다.

- 자료제출 성실

·설계용역자는 과업수행중 심의(자문)위원회 등을 위하여 자료제출  요구가 있을시 이에 응하여 제출하여야 하며, 자료제출 등으로 인한 비용은 용역자 부담으로 한다.

·건설기술심의 및 에너지절약 심의가 있어 지적사항이 있을 때에는  설계용역자가 보완하여 납품한다.

- 설계용역자는 설계전 반드시 용역감독관과 같이 현장 확인하여 각종 인입위치, 냉․난방부하 분석 등 현장 여건 등을 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

❍ 관계사항 숙지의무

- 설계용역자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을   숙지 하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 사항에 대하여는 설계용역자가 책임을 진다.

- 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주처와 협의 하여야 하며, 이견이 있을 경우 감독원의 의견에 따른다.

- 기타 경미한 사항은 협의하여 시행하며, 이에 소요되는 비용은 설계 용역자가 부담한다.

- 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은 관련법규의 규정 및 건설공사 조사 및 시험규정, 한국공업 규격 및 관련규정에 따라 감독원과 협의하여 수행한다.

- 본 과업을 수행함에 있어 설계용역자는 제반 여건조치를 하여야 하며 본 과업으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 설계용역자가   손실 보상을 하여야한다.

- 설계용역자는 설계심의 및 건축협의 등 각종 행정 절차상의 승인,   협의, 인․허가를 완료할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하며, 필요시 관계기관의 협의에 따른 필요한 관련 자료를 작성 제출하여야 하며, 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되어야 본 용역 과업이 완료된 것으로 본다.

- 용역자는 납품후라도 설계 또는 오류 및 보완되어야 할 사항은 용역자 부담으로 책임지고 설계보완 하여야 하며, 또한 본 공사 시공중에   발생하는 제반사항에 대한 설계내용을 자문할 경우 적극 응해야 한다.

- 감독원이 과업 수행중 설계용역자의 고용인이나 하도급자가 과업수행에 부적당하다고 인정할 때는 교체를 요구할 수 있으며, 용역자는 즉시 이를 교체하여야 한다.

- 설계도서 작성은 국토해양부 고시의 최신 설계도서 작성기준에 의하여 작성하여야 하며 설계도면에 설계자, 제도자, 검수자, 확인자, 책임  기술자 등의 설계도서 작성자가 실명날인 하여야 한다.

- 본 과업 수행상 발주처의 사정에 의하여 일부 변경이 있을 때는 발주처의 방침에 따라야 한다.

- 본 용역설계에 의하여 공사시행 중 주요사항이 누락되었거나 설계변경을 하여야 하거나 용역설계로 인한 피해가 발생될 시는 설계용역자가  피해보상을 하거나 변경설계를 이행하여야하며 이에 따른 대가를   요구할 수 없다

❍ 용역기간 연장 : 다음과 같이 부득이한 경우 외에는 용역기간을  연장할 수 없음.

- 추가과업, 특별업무수행, 조사물량증가 등으로 용역기간 연장이 불가피 한 때

- 천재지변, 일기불순 등으로 예측치 못한 작업일수가 계속될 때

- 발주처의 사정으로 작업중지 또는 연장의 필요가 있을 때

- 기타 부득이한 사정으로 연장이 불가피하다고 발주처가 인정할 때

- 용역을 수행할 수 없는 기간에는 발주처가 설계자에게 통보하고 통보된 날부터 용역기간에 산입하지 아니한다.

❍ 설계의 책임 및 손해배상

- 설계용역자는 성과품 납품 후에라도 시공시 관계자 합동회의, 각종  도면요구 등 발주처 자문에 성실히 응하여야 하며 과업수행 서류에 위 내용을 포함한다.

- 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 부담(배상)한다.

- 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에     대하여는 관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임을 져야 한다.

❍ 변경 및 정산

- 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 설계용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 설계   용역자는 발주처의 방침에 따라야 한다.

- 발주처의 요구에 의하여 과업 범위의 증감이 발생할 경우 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정 또는 정산할 수 있다. 과업범위의 현저한 변경이 없이 중간설계 또는 실시설계 결과 과업제시기준 공사비를  초과한 범위에 대하여는 용역비의 증액 지급이 불가하다.

□ 설계용역 일반사항

❍ 설계용역의 정의

- 본 설계용역의 최종도면은 「건축법」, 「소방시설설치유지 및 안전 관리에 관한 법률」, 「국토의 계획 및 이용에관한 법률」, 「측량․  수로조사 및 지적에 관한 법률」 「자연재해대책법」등 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없이(관계기관과의 건축협의 소방협의 등 포함) 완료된 것이어야 한다.

❍ 납품

- 납품은 최종 실시설계로 한다. 다만, 설계용역 기간 등에 따라 납품  회수와 납품도서 작성방법, 부수는 당해 용역 설계지침에서 정하는  바에 따르거나, 발주기관과 협의한다.

❍ 관계기술자 협력

- 「건축법시행령」제91조의3(관계기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법 등에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

❍ 설계의 기본방향 및 개요

- 지역의 특성을 상징하는 이미지 반영

·주변여건을 고려한 적합한 외관을 갖춘 인프라가 되도록 설계

·지역의 특성을 반영하는 랜드마크(Landmark)적인 요소를 설계에 반영하여 상징성을 가질 수 있도록 계획

·인테리어를 고려한 디자인이 되도록 설계

- 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

·부지주변의 조망을 고려한 배치

·제시된 대지의 주변현황을 고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계

·대지가 안정성 있도록 하고 하수, 도로 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계

·기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계

·부지 내 접근성과 인지성, 사용성을 감안한 적정한 배치

- 사용자 편의를  감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

·성장과 변화를 예측한 합리적인 규모로 외관은 조형성이 가미된 독창성 있는 설계로 쾌적한 사무환경 조성

·전화 및 LAN 구축으로 충분한 통신회선 반영

·내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계

·전기 및 정보통신분야 등은 미래 지향적인 기술기준을 적용

·모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

- 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

·창호, 내외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계

·전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

·자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 사무환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

·관람객 및 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

·탄소절감형 설비 및 설치계획 마련

·신․재생에너지 설비의 지원 등에 관한 기준에 적합하도록 설계

- 환경 친화적 부지환경 조성

·합리적인 토지이용으로 쾌적한 환경조성

·조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

·기존대지의 수목, 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

①「소음진동관리법」 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음∙방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

- 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이하도록 설계

·건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

·화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

- 안전성과 시공성이 확보된 설계

·고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향 등을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

❍ 공사비 산출

- 『계약예규 예정가격 작성기준』에 의거 공사비 개략계산은 신빙성  있는 자료를 근거로 하여 실제 소요공사비의 근사치가 되어야 하며, 공사비 산출은 아래와 같은 규정이 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고 그렇지 못한 것은 관련 계산근거 및 자료를 함께 제출하여야 한다.

·공사비 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가 계산 및 실적공사비에 의해 작성하여야 한다.

·공사비 적산은 표준품셈, 시중노임단가, 적산기준 및 실적공사비 등에 의거 산출한다.

·특수공정은 제조원가 계산서 양식에 따른 서식으로 2개소 이상의   견적서를 받아 합리적인 단가를 택한다.

·제조원가에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적단가로 계산한다.

4		설계 진행사항

□ 설계도서 작성

설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고, 설계 도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 신축 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 함.

□ 설계진행시 제출서류

❍ 착수 시

- 착수계 1부

- 책임기술자 선임계 1부

- 설계용역 참여기술자 현황 1부

- 설계용역수행 조직표 1부

- 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 기타)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

- 설계용역 예정공정표(중간, 실시설계의 납품예정일자 명시) 1부

- 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부

- 보안각서 각 1부

- 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

❍ 중간설계(안) 제출 시

- 중간계획안 2개

- 관련법규 검토서 3부

- 현장조사 결과보고서 3부

- 설계검사원 1부

- 기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

- 계획안은 착수일로부터 30일 이내 제출하며 심사결과에 따라 실시설계에 착수한다.

❍ 실시설계 제출 시

- 실시설계 작성방법에 따라 실시설계도서에 대하여 지침에서 정한 사항

- 실시설계설명서 5부

- 실시 설계 용역 검사원 2부

- 기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

□ 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

❍ 보고

- 공정보고

발주처 감독원과 협의하여 매월 협의일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 제출한다.

- 수시보고

설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시 마다 제출하여야 한다.

- 용역보고

용역 진행 상황을 확인할 수 있도록 성과품 납품 시까지 최소 3차례  이상의 보고회를 개최하여야 한다.

- 실시설계 종합보고(최종종합보고회)

·중간설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각실 면적 및 기능과 시설 개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 하여야한다.

·보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 되며 다음 사항을 수록하여야 한다.

① 과업의 목적

② 과업의 범위

③ 과업의 내용

④ 사전 조사내용 요약

⑤ 설계기준

⑥ 구조물 설계안별 검토내용

⑦ 세부설계내용 (공종별 비교검토 내역포함)

⑧ 주요자재 및 수급계획

⑨ 시공계획

⑩ 도면첨부

⑪ 기타 참고자료

⑫ 기타 발주처의 요구사항

❍ 업무 회의

- 일반사항

·설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단,  세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

·본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주자와 협의하여  결정하여야 한다.

·본 설계지침서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할  수 있다.

·발주자는 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를    제출․요구하여 수정․보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유   없이 이를 거절할 수 없다.

·설계자는 자문회의 등 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석 토록 하여야 한다.

- 업무 착수회의

·업무 착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 또는 착수일로 부터 늦어도 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

·업무 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

- 수시 회의

·설계진행 시 문제점이 발생하거나 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 하며 보고회의는 상호간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

·중간설계 과정에 있어서는 최종안이 확정되기까지 발주처의 협의요구(회의횟수, 시기 등)에 적극적으로 협조하여 최상안이 확정되도록 한다.

5		설계 일반지침

□ 일반 사항

❍ 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

❍ 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 기타 부대공사에 대한  설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

❍ 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

❍ 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

❍ 설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사시 도로의 연결관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은  물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

❍ 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영하고, 장애물 없는 생활환경 인증을 받아야 한다.

❍ 기타 발주자 측의 요구사항 반영

□ 분야별 설계 일반지침

❍ 건축 분야

- 일반 사항

·기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

·방수, 방습, 단열 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

·각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

·PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

·유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계한다.

·장애인이 이용함에 있어 불편이 없도록 경사로 등 장애인 편의시설을 고려하여야 하고, 정교한 설계가 되도록 하여야 한다.

·제반 부수 시설의 가구, 사인보드, 특수시설 및 기구 등은 그 종류, 필요위치, 소요개수 등을 면밀하게 분석 및 검토하여 실시설계에   반영할 수 있도록 충분한 계획 및 자료를 제시한다.

·건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성,  미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

·건축물의 재해를 방지할 수 있는 대책이 고려된 설계가 되도록 한다.

- 구조 계획

·기능이 적절한 구조

·안전한 구조

·경제적인 구조

- 주요자재 사용계획

·기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

·국내자재 중 K.S.품 사용이 원칙이며 K.S.품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

·부득이 수입자재 등을 사용시에는 사전에 발주자와 협의하여 결정한다.

·관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산공급처를 확인 후 설계 하여야 한다.

❍ 토목 분야

- 일반 사항

·설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하여야 한다.

·부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에  조사 분석하여야 한다.

·계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성한다.

- 토공 및 흙막이 설계

·토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록   조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

·설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

·건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여  현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

·지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사 후 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.(※해당 공정 필요시는   지질조사 방법 및 비용 등에 대해서 발주처와 추후 협의하여 처리한다.)

·흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계는 지질조사 결과 또는 관련 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용근거를 첨부하여야 한다.

·흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

·흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법  선정은 반드시 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

- 구내 우․오수 설계

·건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

·배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종   연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

·단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정

·우수관 및 오수관이 지형구배는 용역감독자와 협의하여 결정한다.

·맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

·우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

- 도로 및 포장 설계

·도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여    합리적으로 배치하여야 한다.

·도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

·도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

·포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한   구배를 주어 우천시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

- 상수도

·상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

·상수도는 건물과 연계하여 설계하여야 한다.

- 기  타

·부지 경계부근은 도로, 인접토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

·옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며, 구조계산서를 첨부하여야 한다.

❍ 조경 분야

- 일반 사항

·조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고    건물, 주차장 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

·조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획 하여야 한다.

·차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 운동공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

·조경은 자연지형을 이용하여 계획하여야 하고, 가능한 기존수목을  이용하도록 한다.

- 조경 수목

·조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

·기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

·단지내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

·조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보하여야 한다.

·조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

- 조경 시설물

·벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 관람객들의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

·조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기,   광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

·산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용하여야 한다.

·필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통,   일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

·게이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성 담당감독원과 협의하여 결정한다.

·시설안내sign, 각종표지판, 상징적sign, 준공석 표지석 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성 담당 감독원과 협의하여 결정한다.

❍ 기계설비 분야

- 일반 사항

·설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

·보수, 유지관리가 용이하여야 하며 장래 증설이나 변경․개보수에 대한 적응성이 있어야 한다

·Life Cycle Cost를 고려하여 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화할 수 있는 설비방식을 고려한다.

·자동제어, 단순 모듈화 등 다양한 방법을 통하여 업무효율 극대화 및 인력절감을 기한다

·에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

·H.V.A.C. 설비, 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계   전 반드시 발주자의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

- 일반 지침

·H.V.A.C.(Heating Ventilating Air Conditioning) 설비

① 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

② 열병합 발전 및 지역난방, TES, CES 방식의 냉․난방 시스템은   기존시설과 경제성을 비교하여 가장 합리적이고 효율적인 방식을 택하여 설계한다.

③ 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록   설계하여야 한다.

④ 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 용이함은 물론 향공조방식도 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

⑤ 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 하여야 한다.

·위생설비

① 급수방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

② 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

③ 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

④ 지역난방, TES, CES 등에 따른 급탕방식은 그 방식의 기준을 따른다.

⑤ 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

⑥ 위생기구는 K.S 제품 또는 동등 이상 품을 사용한다.

⑦ 수돗물의 절약과 효율적 이용을 위하여 수도법에 따른 절수설비를 설치하여야 한다.

·소화설비 : 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

·자동제어설비 : 자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

·기타설비 : 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

❍ 전기설비 분야

- 일반사항

·에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

·토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 타 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

·향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

·전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

·최근 개정된 법령중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

- 일반 지침

·수변전 설비

① 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

② 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

③ 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

·동력공사

① 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.

② 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

③ 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

④ 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

·조명설비공사

① 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

② 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭 등을 고려하여야 한다.

③ 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.

④ 건축물의 부분경관조명, 옥외가로조명, 부분연출조명을 고려 계획안을 감독원과 협의 결정한다.

·전열공사

① 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

② 용도에 알맞는 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

·소방설비공사

① 소방 관계법령에 적합한 설계를 하여야 한다.

(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등)

② 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 한다.

❍ 정보통신 분야

- 일반 사항

·시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하여야 한다.

·각종 통신설비 설계는 TTA표준(한국정보통신기술협회), KICI(한국정보통신산업연구원) 기준을 준용한다.

·유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

·설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

① 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리 하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

② 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

- 일반 지침

·전화설비

① 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

② 교환실의 위치, 교환기의 형식 및 전화수구 수량이 적정하여야 한다.

③ 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

·LAN 설비

① 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

② 네트워크는 해킹지점이 감시되도록 계획하여야 한다.

③ LAN을 구성하는 통신케이블들은 광신호 탭핑(Tapping)을 차단할 수 있는 해킹방지용으로 한다.

·약전설비공사

① 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

② MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

·기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

❍ 설계도서의 분리작성

건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리  하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위 대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

❍ 설계도서 표기

- 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 기술용역계약일반조건 등에 의한다.

- 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1～2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

- 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

·건축도면 : A

·건축구조도면 : S

·토목도면 : C

·조경도면 : L

·기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

·전기도면 : E (전기소방 : EF)

·통신도면 : ET

- 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량 산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

·각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

·각종 부착시설물의 표시

·건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

·특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

·국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

❍ 도면 작성

- 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 하되 발주처와 상의  하여 조정할 수 있다.

- 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

- 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

- 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 종결   보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

※ 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제43조(설계도서 작성 참여 기술자의 업무 수행내용 명기) : 설계도서의 작성에 참여한 건설기술자의 업무 수행내용을 해당 설계도서에 적는 경우에는 해당 건설기술자의 성명 및 참여기간을 같이 적고, 해당 건설기술자로 하여금 이를 확인한 후 서명 또는 날인하도록 하여야 한다.

6		설계도서 작성요령

□ 중간설계

❍ 정의

“중간(기본)설계”라 함은 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의   시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계  도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

❍ 일반 사항

- 설계도서는 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성한다.

- 설계설명서 : 위치도(접근성 명시), 조감도, 층별 평면도, 실별 면적현황, 주요기기 및 기구배치 계획, 공사추진 일정표등을 제시하여야 한다.

- 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성  되어야 한다.

- 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

- 전기, 기계설비, 소방, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산 등 구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

- Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 음향실 등)시설은 장비 Lay-Out을  작성하여 발주자의 승인을 받는다.

❍ 설계서 구성

- 건축

·설계설명서

① 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

② 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율,   용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

③ 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패사례를 조사․분석․검토 내용(반영사항 표기)

④ 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

⑤ 시공방법

⑥ 개략공사비 산정 : 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

⑦ 주요자재계획

⑧ 기타 필요한 사항

·구조계획서

① 설계근거기준

② 구조재료의 성질 및 특성

③ 제반 하중조건에 대한 분석

④ 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

⑤ 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

·시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

·도면종류

① 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

② 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치, 기타 시공에 필요한 사항

③ 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

④ 대지 구적도

⑤ 건축면적 산출표

⑥ 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕 등

⑦ 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항

⑧ 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

⑨ 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

⑩ 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

⑪ 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

⑫ 주요 구조부 단면상세도

⑬ 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

- 토목

·설계 보고서

① 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

② 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

③ 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

④ 시공방법

⑤ 개략공사비 산정

⑥ 기타 필요한 사항

·구조 및 수리계산서

① 구조계산서

② 수리계산서

·개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

·도면종류

① 위치도

② 종단면도 및 횡단면도

③ 평면도

④ 구조물도 및 부대시설도

⑤ 유역산출 면적표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

- 조경

·설계 보고서

① 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

② 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

③ 개략공사비 산정

④ 기타 필요한 사항

·개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

·도면종류

① 위치도

② 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

③ 조경시설물 공사계획 : 조형물, Pergola, Bench, 음수대, 휴지통, 안내판류 등 조경시설물

- 기계설비

·설계 설명서 : 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

·시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주처의 지침을 받아 작성)

·설계 계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

·도면종류

① 범례 및 도면목록

② 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

③ 배치도 : 상․하수도의 연결관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크,   정화조, 기계실 위치 등

④ 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

⑤ 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비 평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

⑥ 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

⑦ 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

⑧ 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

⑨ 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

- 전기

·설계 설명서

① 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

② 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의  배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

③ 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

④ 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

⑤ 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

·계산서

① 각 실별 조도계산서

② 부하산출서, 수배전 설비용량 계산서, 전압강하 계산

·시방서

① 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의   번호 등으로 표시할 수 있다.

·도면종류

① 현장 안내도

② 범례 : 사용될 기호

③ 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

④ 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

⑤ 수변전 설비도 : 각종 기기의 배치계획도

⑥ 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타 설비의 계통도

⑦ 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비 기타 설비 배치도

⑧ 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

- 정보통신

·설계 설명서

① 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV   기타 설비)에 대한 설명

② 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

③ 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

④ 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

⑤ 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

⑥ 통신설비의 해킹 보안 대책 및 운용· 관리 스마트화 방안 설명

·계산서

① 회선 용량계산서, 전계강도 계산서, 교환기 용량계산서

② DVR 용량계산서

·시방서

① 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의   번호 등으로 표시할 수 있다.

·도면종류

① 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

② 범례 : 사용될 기호

③ 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

④ 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선    인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의  연결방법 표시

⑤ 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

⑥ 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타통신설비의 계통도

⑦ 각종 설비의 배치도 : 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요설비의 배치도

⑧ 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

·공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

7		설계도서 납품목록

□ 중간설계 납품도서

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	비 고
1	중간설계보고서	A4	3	부	-
2	도면	A3	3	부	-
3	내역서	A4	3	부	개략공사비
4	전산성과품	USB	1	ea	-

□ 실시설계 납품도서

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	비 고
1	종합보고서	A4	5	부	-
2	설계설명서	A3	5	부	-
3	설계도면	A3	5	부	-
4	시방서	A4	5	부	-
5	내역서	A4	5	부	설계예산서 수량산출서 일위대가표 단가산출서
6	구조계산서	A4	5	부	-
7	조감도	A1	1	식	-
8	프리젠테이션 판넬	A2	1	개	-
9	사업관련 인·허가 서류	-	1	식	B/F
10	전산성과품	USB	2	ea	-

주) 1. 발주처와 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. 종합보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 토질조사 보고서, 용역계약   현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 수정·보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재

【붙임 1】

설 계 참 여 기 술 자

구 분		회사명	대표자	참여기술자			자격증 번호	비 고
				성 명	주민 등록번호	자격명
사업책임기술자
분야별 기술자	건 축
	구 조
	토 목
	조 경
	기 계
	전 기
	정 보 통 신
	소 방
	인테리어

【붙임 2】

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역

2. 계약  일자 : 2018.   .   .

3. 착수  일자 : 2018.   .   .

4. 완수예정일 : 2018.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 발주기관의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2018년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

(재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하

【붙임 3】

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역

2. 계약  금액 :           원

3. 계약  일자 : 2018.   .   .

4. 착수  일자 : 2018.   .   .

5. 완수예정일 : 2018.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2018 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

(재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하

【붙임 4】

공 정 보 고

1. 용 역 명 : 군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역

2. 용역개요

- 현장위치 :

- 용역기간 : 2018년  월  일 ～ 2018년  월  일

- 계약금액 :          원

3. 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2018. . . ～ 2018. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :               (인)

(재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하

8		제출서류

□ 제출서류 목록

구 분	작성내용	부 수	제출방식	비 고
접수시	◎ 입찰참가신청서	1부	A4용지 개별출력 제출	별지1호
	① 제안서 표지(A3사이즈)	제출 방식 참조	[제출부수] ∘원본 1부(회사명기재), 사본 8부(회사명 등 기재금지) [제안서] ∘A3사이즈 가로 좌철 [제안서 이외 제출서류] ∘A4사이즈 세로 좌철 -서류 제본 시 스프링 제본 금지 -사본의 경우 원본대조필 날인 -별첨서류는 1부만 제출 ※ 방문제출 ※ 사본서류 내 기업명, 참여 인력 삭제 필수	별지2호
	② 제안서(A3사이즈)			자유 양식
	③ 일반현황 및 연혁			별지3호
	④ 인력현황 및 조직도			별지 3-1호
	⑤ 설계참여기술자, 참여인력이력사항			별지4, 4-1호
	⑥ 주요사업 실적 총괄표			별지5호
	⑦ 사업실적 증명서			별지 5-1호
	⑧ 확약서			별지6호
	⑨ 정보 비공개 동의서			별지7호
				별지8호
	⑩ 개인정보 수집이용제공 동의서
	⑪ 청렴계약 이행 서약서			별지9호
	⑫ 재정상태 견실도, 재무제표확인원			별지10호
	⑬ 사업자등록증(사본 원본대조필)			공동 수급체 전체 제출
	⑭ 법인등기부 등본
	⑮ 법인인감증명서
	⑯ 국세 및 지방세 납세 증명서
	⑰ 공동수급표준협정서(공동이행방식)			별지11, 11-1호
	⑱ 발표 자료		∘출력물 8부 기술평가당일 지참	자유 양식
	⑲ 데이터기록물(제안서 파일 및 PT자료)	USB 1식	∘1~18의 항목을 데이터화하여 제출	-

【별지 제1호 서식】입찰참가신청서

						접수번호
입찰참가신청서 * 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다									처리기간
									즉 시
신청인	상호 또는 법인명					사업자등록번호
	주 소					전 화 번 호
입찰개요	대 표 자					생 년 월 일
	입찰 공고 번호					입 찰 일 자
	입 찰 건 명		군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역
입 찰 보증금	납부면제 및 지급 확약		․ 입찰서 제출 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제37조 및 제38조 규정에 의한 “입찰보증금 지급확약”을 한 것으로 인정함. ․ 본인은 낙찰 후 계약 비체결시 귀 원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 ․ 사용 인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐 ※ 첨부서류 : 재직증명서 1부 소 속 : 성 명 : 생년월일 :				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 입찰에 참가하고자 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 공고로서 정한 서류를 첨부하여 입찰 참가신청을 합니다. 2018년 월 일 신청인 □ (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하

----------------------------------------------------------

접 수 증

접수번호		접수일자	2018. . .
업 체 명
주 소
대 표 자
접 수 자	소속: (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 성 명: (인)

【별지 제2호 서식】 - 제안서 표지(A3, 가로버전)

“군산예술콘텐츠스테이션 조성

리모델링공사 실시설계용역”

제   안   서

접수번호 :

【별지 제3호 서식】

일반현황 및 연혁

회 사 명	⁂	대 표 자		⁂
사업분야		사업자번호		⁂
주 소	⁂
전화번호	⁂		FAX		⁂
회사설립년도	년 월
해당부문종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁 (사본 작성시 계열사 작업수행내역 등 제안사를 알 수 있는 항목 전체 삭제)

⁂ 표시된 항목은 사본 작성시 공란으로 둘 것

【별지 제3-1호 서식】

인력 현황(제출일 기준)

구 분	인 원(명)	구 분	인 원(명)
경 영 진
사 무 직
		기 타
		계

조직도(제출일 기준)

【별지 제4호 서식】

설 계 참 여 기 술 자

구 분		회사명	대표자	참여기술자			자격증 번호	비 고
				성 명	주민 등록번호	자격명
사업책임기술자
분야별 기술자	건 축
	구 조
	토 목
	조 경
	기 계
	전 기
	정 보 통 신
	소 방
	인테리어

【별지 제4-1호 서식】

참여인력 이력사항

성 명			소속			직책					연령
학력	대학 전공					해당분야 근무경력
	대학원 전공					자격증
본 용역 참여임무					사업 참여기간					참여율		%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발 주 처	비고

【별지 제5호 서식】

주요사업 실적(총괄표)

(단위 : 원 / 부가세포함)

순위	사 업 명	사업기간	계약금액	발 주 처	비 고
1
2
3
4
5

- 현재 수행중인 실적도 포함하여 연도순(최근 3년간)으로 기재하되, 본 사업과 유관한 것으로 실적증빙을 첨부

(실적증빙 및 위 양식 비고란에 일련번호 ① ~ ⑤를 기재)

※ 실적증빙 10건 이상 실적은 심사에 포함되지 않음

- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급회사 기재

- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만 기재

【별지 제5-1호 서식】

사업 실적 증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도
계약 및 용역 내용	계 약 명
	개약 개요
	계약번호	계약일자	계약기간 (이행기간)	계약금액			이행실적				비고
							비율			실적금액
							%
증명 발급 기관	위 사실을 증명함. (인) 년 월 일
	기 관 명					전화번호
	주 소					팩스번호
	발급부서					담 당 자

※ 입찰시 3년 이내 유관사업으로 제출(최대 10건 이내)

- 발급기간 : 제출일 기준 6개월 이내

- 사용양식 : 발주처 발급양식으로 제출 가능

- 비발주처(협회 등)발급의 경우, 계약서와 세금계산서 첨부

- 증빙은 원본 제출을 원칙으로 함. 사본으로 제출 하시자 하는 경우에는 발주처  날인이 있는 원본 확인 증빙 필수

【별지 제6호 서식】

확   약   서

사 업 명 : 군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역

위 사업 입찰에 참여한 당 업체는 귀 원의 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 귀 원의 방침에 이의가 없음을 확약하며, 공정한 심사와 객관적인 내부절차에 의한 입찰 진행상의 제반 결정에 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

그리고 귀 원이 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠으며, 사업자 선정전까지도 귀 원의 추가요청 내용과 계약체결에 따른 증빙 서류 제출 등 제반 유의사항을 준수할 것을 서약합니다.

2018년    월     일

주      소 :

업  체  명 :

대  표  자 :                   (인)

(재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하

【별지 제7호 서식】

정보  비공개  동의서

본인은 귀 원의 『군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역』과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 원이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2018.     .     .

상 호(법인명)  :

주        소 :

대   표   자 :                       (인)

사업자등록번호 :

(재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하

【별지 제8호 서식】

개인정보 수집･이용･제공 동의서 (양식)
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 과업에 참여하는 인력은 전원 다 서명하여야 함 본인은 (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원(이하 ‘진흥원’)의 “군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역”의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 진흥원이 수행하는 “군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역”입찰 참여에 따른 입찰서류(별지 제1호 서식 ~ 별지 제11호 서식) 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등 - 공동수급체 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등 - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등 - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음. - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외 2018년 월 일 (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하

【 별지 제9호 서식 】

청렴계약 이행 서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고 귀 원의 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하며, 귀 원에서 시행하는 군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역에 참여함에 있어 당사의 임직원과 대리인은 다음 내용을 이행할 것을 확약합니다.

1. 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 하거나 입찰가격 협정 등 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다. 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 담합을 한 사실이 드러날 경우 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행규칙에서 정한 부정당업자의 입찰참가자격 최고 제한기간 동안 귀 원이 발주하는 입찰에 참여하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 또는 이행과 관련하여 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다. 이를 위반한 사실이 드러날 경우 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행규칙에서 정한 부정당업자 입찰참가자격 최고 제한기간 동안 귀 원이 발주하는 입찰에 참여하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 담합 등 불공정 행위를 하였거나, 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약체결 이후에는 귀 원에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하겠습니다.

4. 당사 임․직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 일체 하지 않도록 청렴계약 이행확약서 내용을 이행토록 독려하고 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않겠습니다.

위 청렴계약 이행확약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 위반으로 인한 조치와 관련하여 당사가 귀 원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰과 관련하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2018년   월    일

서 약 자 :  업체명

대표자           (인)

(재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하

【별지 제10호 서식】

재정상태 견실도

(단위 : 천원)

구 분	2017년	비고
1. 총 자 산 2. 자기자본 3. 유동부채 4. 고정부채 5. 유동자산 6. 당기순이익 7. 매출원가 8. 매 출 액
9. 자기자본비율(%) (자기자본/총자산×100)
10. 유동비율(%) (유동자산/유동부채×100)

※ 컨소시엄 구성 전체 기업의 해당사항을 기재, 결산 공고된 재무상태표 및 손익계산서 사본을 관할세무서 또는 공인회계사의 확인을 받아 첨부하여야 함(미제출 시 불인정).

【별지 제11호 서식】

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 ㅇㅇㅇ~와 ㅇㅇㅇ~사가 재정․경영․기술능력 인원 및 기자재를 동원하여 전라북도문화콘텐츠산업진흥원의 ‘군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계’ 용역에 대한 계획, 입찰, 수행 등을 위하여 공동 연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명             칭 : ㅇㅇㅇ~

2. 주사업소의 소재지 : ㅇㅇㅇ~

3. 대   표   자   명 : ㅇ ㅇ ㅇ

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ~회사           (대표자 : ㅇ ㅇ ㅇ)

2. ㅇㅇㅇ~회사           (대표자 : ㅇ ㅇ ㅇ)

② 공동수급체의 대표자는 ㅇ ㅇ ㅇ로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금의 청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며 당해 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리 의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) ① 공동수급체의 구성원은 발주자에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

② 공동수급체의 하도급자 및 납품업자에 대해서도 공동연대로 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 구성원은 다른 구성원의 동의를 받지 않고 분담부분의 일부를 하도급 할 수 없다.

제8조(거래계좌) 기성 대가 등은 공동수급체의 대표자 또는 각 구성원의  다음 계좌로 지급받는다. 다만, 선금은 공동수급체 대표자의 계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ~회사(공동수급체대표자)：ㅇㅇ은행, 계좌번호 0000, 예금주 ㅇ ㅇ ㅇ

2. ㅇㅇㅇ~회사：ㅇㅇ은행, 계좌번호 0000, 예금주 ㅇ ㅇ ㅇ

제9조(구성원의 참여비율) ① 당 공동수급체의 참여비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ~회사 : 00%

2. ㅇㅇㅇ~회사 : 00%

② 제 1항의 비율은 발주자와의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 때에는 이에 따라 변경할 수 있다.

③ 현금 이외의 출자는 시기를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제 9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조(권리, 의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리와 의무를 제 3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 발주자 및 구성원 전원의 동의가 없으면 입찰 및 당해계약 의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

② 구성원 중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허․도급한도액 등 당해 계약 이행 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

③ 대표자가 제2항의 경우에 의해 계약을 이행할 수 없는 경우 잔존 구성원 중 출자비율이 가장 높은 구성원을 대표자로 하며, 대표자의 권리와 의무를 승계한다.

④ 제2항의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존 구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

⑤ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 용역에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 00통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2018년    00월    00일

ㅇ ㅇ ㅇ    (인)

ㅇ ㅇ ㅇ    (인)

(재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하

[별지 제11-1호 서식】

공동수급 합의 각서

입찰공고번호	제 호	입 찰 일 자	2018년 월 일
입 찰 건 명	군산예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링공사 실시설계용역

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종조건, 제안요청서 및 입찰공고사항 등을 전적으로 승낙하며 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 결의하였기에 본 합의각서를 제출합니다.

2018년  월   일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :              (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

공동수급체 구성원

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :               (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

(재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원장 귀하