■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.4.8.

건축종별

[  ] 신축,     [ ○ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 한국전력공사

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 나운동

번지 1307외15

관련지번

대지면적 17,205㎡

용도지역(지구,구역) 일반주거지역,

건축물현황

건축면적 971.4㎡

건폐율  8.86 %

층수  지하 :1 층/ 지상:3층

주용도 변전소

구조철골철근콘크리트구조

건축물 동수 1    증축 1동

최고높이 18.4㎡

용적률 11.72%

연면적 합계 2,403.24m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

의결사항	심의의견
원안의결	□ 특이사항 없음
조건부 의 결	□ (조건) 주조색과 보조색을 구분하여 주시기 바람. □ (조건) 산딸나무, 때죽나무는 이식이 잘 안 되고 수형이 좋지 않으므로 단풍나무, 자목련으로 변경하여 주시기 바람.
원안의결	□ (권고) 준공이후 외부 빗물에 따른 마감재 오염방지를 위해 옥상 파라펫 구배를 옥상 내부로 시공 요망 (디테일 첨부)
원안의결	□ (권고) 주출입구에 사용된 블루계열 강조색의 채도를 한 단계 낮게 적용하도록 권고함.
원안의결	□ (권고) 안전에 만전을 기할 것 □ (권고) 주변과 조화를 이룰 수 있는 경관,재료,색채계획 수립 요망
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ 특이사항 없음

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.4.8.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) (유)시대개발

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 소룡동

번지 786외15

관련지번

대지면적 5,535.58㎡

용도지역(지구,구역) 준공업지역,

건축물현황

건축면적 3,210.70㎡

건폐율  58 %

층수  지하 : 층/ 지상:3층

주용도 변전소

구조철골철근콘크리트구조

건축물 동수     신축 1동

최고높이 17.3㎡

용적률 56.76%

연면적 합계 3,614.60m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

의결사항	심의의견
원안의결	□ (권고) X4-Y8과 X8-Y8에 위치한 램프의 회전반경을 쌍방향 교차시 원활하게 회전하도록 고려 □ (권고) 1층 차량 출입구에 감속/가속차선이 없으므로 진행 차량과의 사고를 예방할 수 있는 방안 마련
원안의결	□ 특이사항 없음
조건부 의 결	□ (조건) 램프 액체방수 → 구체방수 검토 요망 □ (조건) 판매시설 옥상 우수처리 드레인 및 구배 상세 표기
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ (권고) concept를 가지고 조경계획 수립 □ (권고) 밝은 색, 상하부식재, 4계절 고려한 식재계획 요망
원안의결	□ (권고) 35m 도로변 차량 진출입로에 맞닿아 있는 주차 6면은 진출입시 동선의 복잡화를 야기함으로서 이동배치 또는 최소화하고, 인지성을 강조한 공적 공간으로 사인몰, 조경 설치 검토

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 재심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.4.8.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) (유)풍산

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 수송

번지 22-4

관련지번

대지면적 3,967㎡

용도지역(지구,구역) 생산녹지지역,

건축물현황

건축면적 3,210.70㎡

건폐율  19.97 %

층수  지하 : 2층/ 지상:4층

주용도 운동시설외

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수  1  신축 1동

최고높이 20.55㎡

용적률 75.04%

연면적 합계 6,444.53m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

의결사항	심의의견
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ (권고) 전면 벽체 화강석+전벽돌 쌓기 접합부 마감 상세 제시 요망 □ (권고) 외벽 통풍구, 우수배출구 배치계획 제시 요망
원안의결	□ (권고) 강조색 컬러 변경을 권고함.
원안의결	□ (권고) 가능하면 밝은 분위기 연출 * 채도가 낮음 * 색채조절 요망 □ (권고) 이동식 흡연실 * 건물 측면에 위치(이용도 낮음으로 인한 효율성) * 장애인주차장 옆에 위치 바람직하지 않음 * 기계식 환기시설 갖추규ㅗ 출입구와 적절한 거리에 위치 * 어린이 이용을 고려한 위치
원안의결	□ (권고) 옥상 물탱크실의 장비반입 및 점검로에 대한 검토 요망

심의결과

[  ❍   ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]