■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2021.10.28.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 나운동
	번지 790-3외 1		관련지번
	대지면적 7,879.7㎡		용도지역(지구,구역) 일반주거지역,
건축물현황	건축면적 2,063.78㎡		건폐율 26.19 %			층수 3 지하 : 1층
	주용도 문화및집회시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 ㎡		용적률 50.75%			연면적 합계 4,491.63m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(공공건축) 분야	원안의결
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2021.10.28.
건축종별	[ ○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (유)모던산업개발 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 소룡동
	번지 739		관련지번 737, 739-6
	대지면적 1,941㎡		용도지역(지구,구역) 준공업지역,
건축물현황	건축면적 865.71㎡		건폐율 44.60%			층수 5 지하 : 1 층
	주용도 근생및운동시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 26.45㎡		용적률 222.56%			연면적 합계 4,319.94m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	원안의결
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2021.10.28.
건축종별	[ ○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (유)리지플러스 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 조촌동
	번지 865		관련지번 865-7
	대지면적 1,927㎡		용도지역(지구,구역) 준주거지역,
건축물현황	건축면적 1,347.98㎡		건폐율 69.95%			층수 12 지하 : 1 층
	주용도 근생및업무시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 45.30㎡		용적률 383.13%			연면적 합계 11,366.68m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	원안의결
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2021.10.28.
건축종별	[ ○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (유)금영개발 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 지곡동
	번지 136-12		관련지번 136-7
	대지면적 2,982㎡		용도지역(지구,구역) 제2종 일반주거지역,
건축물현황	건축면적 1,381.57㎡		건폐율 46.33 %			층수 12 지하 : 1 층
	주용도 근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 29.5㎡		용적률 245.462 %			연면적 합계 8,429.11m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	원안의결
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]