■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2021.12. 9.
건축종별	[ ○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 안인선 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 미룡동
	번지 463외 7		관련지번
	대지면적 8,961㎡		용도지역(지구,구역) 자연녹지지역,
건축물현황	건축면적 1,138.22㎡		건폐율 12.70%			층수 3 지하 : 층
	주용도 근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 2
	최고높이 14.15㎡		용적률 383.13%			연면적 합계 1,905.57m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	원안의결
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2021.12.9.
건축종별	[ ○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (주)하이프라자 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 경암동
	번지 518-4외 7		관련지번 136-7
	대지면적 3,708㎡		용도지역(지구,구역) 제2종 일반주거지역,
건축물현황	건축면적 1,203㎡		건폐율 32.44 %			층수 2 지하 : 층
	주용도 근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 8.7㎡		용적률 32.44 %			연면적 합계 1,203m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	원안의결
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]