■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2021. 1. 27.
건축종별	[ ○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 경암동
	번지 636-37		관련지번
	대지면적 3,980㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 804㎡		건폐율 20.2%			층수 3 지하 : 층
	주용도 업무시설 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 미정		용적률 53.39%			연면적 합계 2,125m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	원안의결
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 1. 27.
건축종별	[ ○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 개정면 발산리
	번지 86-9		관련지번
	대지면적 3,943㎡		용도지역(지구,구역) 제1종일반주거지역
건축물현황	건축면적 963.98㎡		건폐율 24.45 %			층수 2 지하 : 층
	주용도 공공업무시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 미정		용적률 34.57 %			연면적 합계 1,444.52m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	원안의결
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]