■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 2. 17.

건축종별

[ ] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [○] 기타

건축주

성명(법인명) 시엘티개발(주)

대지현황

대지위치 군산시 나운동 1234-31외8

관련지번

대지면적 35,161㎡

용도지역(지구,구역) 자연녹지지역, 유원지

건축물현황

건축면적 9,297.9㎡

건폐율  26.44%

층수  지하:2층/지상:21층

주용도 숙박시설

(생활숙박시설)

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 3동

최고높이 64.6M

용적률 125.03%

연면적 합계 58,843.64m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 지하층 연성골조 적용 부분을 구분하여 보 및 기둥 등의 명칭 구분 필요

□ 기초 설계에 대한 공법 정리 필요

□ B동(BH-4)의 경우 건물 층수를 고려하여 말뚝 기초 적용 검토

□ 서측 경사지 조건(추가 토압 발생 여부, 지하수위 상승 가능성)을 확인하여 지하 외벽 설계 시 반영 필요

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 2. 17.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 유한회사리지플러스

대지현황

대지위치 군산시 조촌동 865

관련지번

대지면적 1,927㎡

용도지역(지구,구역) 준주거지역, 중점경관관리지역

건축물현황

건축면적 1,347.98㎡

건폐율  69.95%

층수  지하:1층/지상:12층

주용도 오피스텔

근린생활시설

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 1동

최고높이 45.3M

용적률 387.59%

연면적 합계 12,398.34m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 구조도면 완성도 고려하여 수정 요망

□ 전단보강근 재검토

□ 기둥 이름 표기 요망(구조도, 계산서 등)

□ 파일 재하 위치도 추가(재하시험)

□ 지반분류 [eqn: S _{6}] 해당 여부 추가 검토 요망(지반조사 보고서 상 점토질, 실트층 층수가 30m 내외)

□ 2~5층 지상 주차장 부분 주차난간(추락방지시설)의 구조검토 및 상세도 추가 요망

□ 중앙 코어와 코어 이외 파일 지지력이 상이하므로 각각 상이한 소요 파일 길이를 검토하여 관련도서에 명기 요망

□ 시공 여건 등을 고려하여 설계 내용 보완 필요(구조 도면 보완, 수직재·수평재 상이하게 적용된 콘크리트 강도, 2열 배근된 기둥 등)

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]