■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 3. 2.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 기독교대한성결교회군산중동교회 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 중동
	번지 274-19외		관련지번
	대지면적 4,545㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 방화지구
건축물현황	건축면적 1,851.23㎡		건폐율 40.73%			층수 4 지하 : 층
	주용도 종교시설 교육연구시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 2
	최고높이 20.1m		용적률 117.85%			연면적 합계 5,356.09m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	<재검토 의결> □ 소방관 진입창이 위치한 곳(동측)의 소방차 진입이 가능하도록 도로폭 확보와 함께 통과도로 법적 기준 충족하도록 검토 요망 □ 상업 방화지구 내 인접대지나 기존 건축물과의 근접되어 있는 부분의 창이 설치된 곳은 드랜쳐 설비가 필요하므로 검토 요망 □ 피난계단이 한 쪽에 몰려 있어 대피 시 한쪽으로 몰릴 우려가 있으므로 피난 방향 분산할 수 있는 외부 계단 추가 검토 요망 □ 야간경관 등을 고려한(저층부) 계획 검토 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ❍ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 3. 22.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 미원로 32
	번지		관련지번
	대지면적 ㎡		용도지역(지구,구역) 제1종일반주거지역
건축물현황	건축면적 ㎡		건폐율 %			층수 3 지하 : 층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이		용적률 %			연면적 합계 742.14m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	< 원안의결 > □ 간이스프링클러 패키지 옥상 설치 후 관리에 만전을 기할 것.
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 3. 22.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 구암동
	번지 334		관련지번
	대지면적 2,449㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 746.57㎡		건폐율 30.49%			층수 3 지하 : 층
	주용도 문화및집회시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 2
	최고높이 미정		용적률 68.08%			연면적 합계 1,667.3m2 (증1,394㎡)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	< 원안의결 > □ 구체적인 전시 및 프로그램 등에 대한 방향 및 상세 계획서 필요 □ 설계 실적제한을 축소(공공기관 발주건 한정한 것과 면적 1,000㎡이상 용역 실적)하여 많은 설계 참여 유도하도록 검토 요망 □ 입상작 상금 확대 검토 요망
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]