■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 4. 28.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 기독교대한성결교회군산중동교회 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 중동
	번지 274-19외		관련지번
	대지면적 4,545㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 방화지구
건축물현황	건축면적 1,851.23㎡		건폐율 40.73%			층수 4 지하 : 층
	주용도 종교시설 교육연구시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 2
	최고높이 20.1m		용적률 117.85%			연면적 합계 5,356.09m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	<원안의결> □ 기존 건물과의 연결복도 부분 양쪽 방화셔터 적용 필요 □ 수목 규격 등 종교시설에 어울리는 조경식재계획 수립 필요 □ 95번지(지목 대), 320번지(지목 도) 부지의 4m 폭 도로확보에 대한 검토 필요 □ 다양한 관목 식재 조경 전문가 의견 참조 필요
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 4. 28.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (유)세종홀딩스 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 미장동 527-5
	번지		관련지번
	대지면적 630.2㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역,근린생활시설용지
건축물현황	건축면적 313.92㎡		건폐율 49.81%			층수 4 지하 : 층
	주용도 근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 18.6M		용적률 179.76%			연면적 합계 1,132.86m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축계획) 분야	< 원안의결 > □ 옥상 난간의 핸드레일의 재질과 색상을 주변과 조화롭게 고려 □ 수목 규격 표시 및 규격 명시 요망 □ 건축허가 신청시 제2종근생 사무실 용도 500㎡미만으로 조정
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]