■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 6. 30.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시
대지현황	대지위치 군산시 경암동 577-1
	번지		관련지번
	대지면적 2,242㎡		용도지역(지구,구역) 준공업지역
건축물현황	건축면적 500㎡		건폐율 22.3%			층수 4 지하 : 층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 미정		용적률 93%			연면적 합계 2,000㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(공공건축 기획) 분야	< 조건부 의결 > □ 부지 내 주차문제에 대한 사항 정리 필요 □ 관련부서와 협의하여 구거 부지 추후 사용 문제에 대한 검토 필요 □ 부지현황에 대한 설명을 상세하게 하여 설계 시 적절히 반영될 수 있도록 제시 필요 □ 부지의 협소함으로 인해 진출입구, 주변 도로예정지 변경가능성 검토하여 주차대수, 주차자리 추가 확보 필요 ⇒ 향후 주변 변화 감안한 계획안 필요 □ 신축건물의 1층부 필로티화를 통한 주차공간 확보 필요 □ 과업지시서, 제안요청서 등에 위 내용 포함하여 추진(3~5번) □ 주차공간 확보 및 인접 건물 로컬푸드 복합센터와의 관계성에 주의하여 계획설계 필요 □ 제시된 배치도와 주차대수가 상이하므로 주차대수 재검토 필요
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 6. 30.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시
대지현황	대지위치 군산시 중동 273-13외7, 중동 272-
	번지		관련지번
	대지면적 4,421㎡		용도지역(지구,구역) 준공업지역
건축물현황	건축면적 1,809㎡		건폐율 40.9%			층수 2 지하 : 층
	주용도 제1종근린생활시설 공장		구조 철근콘크리트구조 일반철골구조			건축물 동수 3
	최고높이 미정		용적률 40.9%			연면적 합계 1,809㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(공공건축 기획) 분야	< 조건부 의결 > □ 부지내, 외부의 차량 및 보행자 동선 정리 필요 □ 주, 부출입구 차량 통행에 대한 관련 부서 협의 필요(교통행정과 등) □ 각 체험실 등 각실의 적정면적에 대한 설명 필요 □ 젓갈공장의 특성상 악취등에 대한 대책 필요 □ 방문객을 고려한 부지 내 주차장 추가 확보 검토 필요 □ 젓갈 가공공장 진출입에 대한 검토 필요 □ 내, 외부 동선에 대한 재검토 필요 □ 각실 평면 용도, 규모 정리 필요 □ 가공 공장 악취 등에 대한 대비 검토 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]