■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2022. 7. 26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 한우리지역아동센터
대지현황	대지위치 군산시 칠성5길 166(소룡동)
	번지		관련지번
	대지면적 607.56㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 342.19㎡		건폐율 56.32%			층수 3 지하 : 층
	주용도 노유자시설		구조 철골조 경량철골구조			건축물 동수 1
	최고높이 10.5		용적률 101.32%			연면적 합계 615.56㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축물 화재안전 성능보강) 분야	< 원안 의결 >
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 7. 26.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [] 기타
건축주	성명(법인명) 군산시장
대지현황	대지위치 군산시 조촌동 909-4
	번지		관련지번
	대지면적 1,511.7㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 제2종일반주거지역, 시가지경관지구 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 826㎡		건폐율 55.5%			층수 3 지하 : 층
	주용도 공공.문화체육시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1
	최고높이 미정		용적률 144.4%			연면적 합계 2,148㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(공공건축 기획) 분야	< 조건부 의결 > □ 주출입구와 주변 공동주택 예정지와의 레벨 검토 필요 □ 주변 임야에 접한 주차장 및 옹벽의 안전성 검토 필요 □ 설계자료에 주변 공원 계획안 제시 필요 □ 설계지침에 경사의 특성을 감안한 계획안 포함 필요 □ 부지 주변환경(공원 계획 등) 고려한 출입구, 진입로 연결성, 조화성 확보 검토 □ 입상작에 대한 보상 차원에서 상금 상향 조정 검토 필요 □ 청사 주출입구 위치를 주변 개발 방향에 따라 확정하여 설계공모하도록 검토 필요 □ 주변 시설(옹벽) 안전 확보 검토 필요 □ 진입로 접근성 검토 필요 □ 방문객을 고려한 주차장 확보 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2022. 7. 26.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 조현숙
대지현황	대지위치 군산시 조촌동 251-5외 1필지
	번지		관련지번
	대지면적 1,269㎡		용도지역(지구,구역) 자연취락지구
건축물현황	건축면적 450.16㎡		건폐율 35.4736%			층수 3 지하 : 층
	주용도 운동시설 제2종근린생활시설		구조 철골조 경량철골구조			건축물 동수 1
	최고높이 16.9		용적률 99.5359%			연면적 합계 1,263.11㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(미관개선) 분야	- 25m 이상 간선도로변에 위치하여 미관개선이 필요하다고 인정되는 건축물의 건축심의 < 조건부 의결 > □ 외부 간판 LED형으로 변경 검토 □ 진입도로 관련 교통문제 해소를 위해 6m 도로 쪽으로 진입로 정리 검토 □ 소음, 주차문제 관련하여 향후 인근주민 민원 대책 필요 □ 간판 LED형으로 건물벽에 조성 검토 □ 옥외 야간조명 설치 검토 필요 □ 태양광 설치시 일체형으로 조성 필요 □ 35m 도로쪽 진입로를 6m 도로쪽으로 변경 검토 필요 □ 1층 화장실 평면도 개선 필요 □ 주차공간 추가 확보 방안 재검토 필요
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]