■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2022. 8. 24.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 군산조선해양기술사업협동조합
대지현황	대지위치 군산시 오식도동 501-3외 5
	번지		관련지번 501-4, 501-5, 501-6, 501-7, 501-8
	대지면적 83,865.1㎡		용도지역(지구,구역) 일반공업지역
건축물현황	건축면적 19,767.22㎡		건폐율 23.5702%			층수 5층(금회 1층)지하 : 층
	주용도 공장		구조 일반철골구조 공업화박판강구조(PEB)			건축물 동수 1
	최고높이 21		용적률 25.88			연면적 합계 21,700.22㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축물 구조안전) 분야	< 원안 의결 > 심의의견 : X4A열 트러스 접합상세 첨부
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]