■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 10. 11.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 주식회사 플랜에이

대지현황

대지위치 군산시 경장동 510-10외 4

관련지번 510-2, 510-3, 510-5, 510-9

대지면적 3,369.3㎡

용도지역(지구,구역) 일반상업지역

건축물현황

건축면적 2,068.58㎡

건폐율 61.3949%

층수 지하:5층/지상:39층

주용도 공동주택(아파트)

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 1동

최고높이 127M

용적률 996.0446%

연면적 합계 47,944.36m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 사전검토의견 조치계획 반영도면 제출

□ 성능설계(내진) 관련 제3자 검토 보고서 제출

□ D32 이상 철근은 현장 시공성을 고려하여 기계식 이음 또는 용접 이음이 필요할 것으로 판단되며 구조 도면에 관련 기준 및 제한 사항 명기할 것

□ 설계기준과 풍동실험 기준의 풍하중을 비교·검토하여 구조 설계에 반영 요망

□ 구조 도면은 현장 시공이 가능하도록 기초(파일) 위치도, 기초 보강근도, 슬라브 배근도 등 상세도면 제출

□ 성능 설계시 비선형 정적 해석 재검토 요망(충분한 모드수 고려)

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 10. 11.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 임채엽

대지현황

대지위치 군산시 미룡동 416-5

관련지번

대지면적 952㎡

용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역

건축물현황

건축면적 410.99㎡

건폐율 43.17%

층수 지하:층/지상:7층

주용도 업무시설(오피스텔)

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 1동

최고높이 22M

용적률 243.26%

연면적 합계 2,315.83m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

원안의결

심의결과

[  ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [    ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 10. 11.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 김인영

대지현황

대지위치 군산시 조촌동 783-15

관련지번

대지면적 1,486.7㎡

용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역

건축물현황

건축면적 694.91㎡

건폐율 47.15%

층수 지하:층/지상:7층

주용도 업무시설(오피스텔)

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 1동

최고높이 25M

용적률 248.56%

연면적 합계 3,695.31m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

원안의결

심의결과

[  ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [    ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 10. 11.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 유한회사대명지씨에스

대지현황

대지위치 대지위치 군산시 조촌동 오식도동 859-42

관련지번

대지면적 16,529㎡

용도지역(지구,구역) 전용공업지역

건축물현황

건축면적 7,665.18㎡

건폐율 46.31%

층수 지하:층/지상:2층

주용도 창고시설

구조 공업화박판강구조

건축물 동수 1동

최고높이 14M

용적률 44.91%

연면적 합계 7,423.266m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 설하중에 대한 안전측 설계의 확인이 필요함

□ 지붕 하중 재검토(추가 활하중, 설하중)

□ 톱니 형식 지붕에 대한 불균형 적설 하중 재검토

□ 불균형 적설 하중에 대한 패턴 재하(가장 불리한 조건) 고려할 것

□ 바닥 기초에 설치된 펀칭 검토 필요

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]