■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 10. 13.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 안미선
대지현황	대지위치 군산시 산북동 391-15외 2
			관련지번 391-15, 391-19, 399-2
	대지면적 2,966㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 생산녹지지역
건축물현황	건축면적 592.63㎡		건폐율 19.98%			층수 지상:3층
	주용도 운동시설, 제2종근린생활시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 13.79M		용적률 56.61%			연면적 합계 1,679.20m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 추후 증축 및 확장 등을 고려한 EL 시설 확장 권장 (13인승 → 15~17인승) □ 대지 내 공지(건물전면) 바닥 패턴을 보도와 유사하게 설치할 것 □ 주차 순환 동선과 주차 편의를 반영하여 주차계획 변경 □ 조경 규격 오기 수정 - W10 → B10 - 남천나무 → 남천 □ 주차장 주변 녹지대 3개소로 파편화된 부분을 띠녹지로 연결 □ 전기자동차 충전시설 설치 필요(2대 가량) □ 3층 근린생활시설을 고려한 화장실 확보 방안 강구 □ 계단실 돌음계단 재검토 □ 주차 후 건물까지의 연결 동선 고려하여 통행로 확보 필요
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]