■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022.10.24.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜경남기업 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 조촌동 739-1
			관련지번 739-2
	대지면적 670.7㎡		용도지역(지구,구역) 일반주거지역
건축물현황	건축면적 286.21㎡		건폐율 42.67 %			층수 지하 층/지상:3층
	주용도 제1종근ㆍ생		구조 철근콘크리트조, 경량철골조,시멘트벽돌조			건축물 동수 주1동,부속2동
			용적률 79.97%			연면적 합계 536.33㎡
심의내용	구 분	위원명	의결사항	주요 심의결과
	(해체) 분야	안홍섭	조건부 의 결	□ 제출의무자 명의로 해체계획서 제출할 것 □ 가설울타리, 장비위치 등이 표시된 배치도면과 각층의 해체순서를 도면에 제시할 것 □ 해체공사자의 의견을 반영하여 실제 해체작업상황과 일치하도록 해체계획서 작성할 것
		소광호	조건부 의 결	□ 작업순서를 수평·수직 도면으로 표시하여 해체계획서 제출 요망 □ 실제 해체건물과 도로와의 이격 치수 표기 요망 □ 장비,트럭 이동동선 제출 요망 □ 해체폐기물 처리 업체 등록증 외 위치도 표기 요망 □ 기술자 및 감리자 배치계획서 작성 요망
		원요재	조건부 의 결	□ 해체공사계획서와 시공성과의 공법내용이 부합하므로 보완요망 □ 해체대상물 가림막 설치 요망 □ 해체대상건축물과 방음벽 사이 가설휀스 추가설치 요망
		백승대	조건부 의 결	□ 기 제출된 사전검토 의견에 대한 해체계획서상에 반영 보완 필요 □ 가설구조(가설울타리 등)에 대한 구조검토를 실시하여 구조 안전성 확인 요망
		장종우	조건부 의 결	□ 석면검출보고서에 의거 석면철거 완료 후 건축물 해체 시작할 것 □ 소음 측정 위치를 구체적으로 도면에 표기하고 관리 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]