■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022.12.19.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜롯데칠성음료 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 176-1 외 2필지
	대지면적 126,530㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
건축물현황	주용도 공장		구조 철근콘크리트조, 철골조			층수 지하 층/지상:2층
						건축물 동수 주1동 외 4동
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 해체공사 안전점검표를 계획서에 포함시켜 작성 요망 □ 세부내용은 현장에서 실제 실행 가능한 방법으로 보완 요망 □ 해체계획서에 제시한 내용에 준해서 해체 요망 □ 굴절스카이 작업 시 안전점검 철저 및 운전작업자 사전안전교육 요망 □ 생명줄 안전고리 체크 요망 □ 지붕판넬 위 동절기 결빙상태 확인 후 작업실시 계획 보완 필요 □ 가스용단 불꽃 비산방지 대책 및 가연물 사전 제거 요망 □ 해체대상 철골부재 진입 전 인양줄걸이 체결 후 작업실시 보완 □ 24동(제품창고) 일부 철거 후 존치구조물의 수평하중에 대한 안전성 확보 여부는 구조검토자가 확인 요망 □ 추락방지용 방망설치(지붕하부)를 지붕 및 트러스 해체시 존속할 것인지 굴절크레인과 내부크레인 이용해서 방망설치를 하지 않을것인지 결정 요망
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]