■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2022. 12. 15.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 조달청장

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 876-1

관련지번

대지면적 132,229.9㎡

용도지역(지구,구역) 도시지역, 전용공업지역,

국가산업단지, 산업시설구역, 침수위험지구

건축물현황

건축면적 13,150.01㎡

건폐율 40.59%

층수 지상 1층

주용도 창고시설

구조 철골구조(PEB)

건축물 동수 1동

최고높이 10.80M

용적률 40.51%

연면적 합계 13,150.01㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 파일 기초 부마찰력 검토

□ 설하중 재검토

심의결과

[  ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [    ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]