■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023. 1. 18.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사 다담리테일
대지현황	대지위치 군산시 조촌동 2-63외 6
			관련지번 41-27, 41-35, 479-13, 564-7, 2-102, 568-12
	대지면적 5,312㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 2,458.47㎡		건폐율 46.28%			층수 최대 지상 2층
	주용도 판매시설		구조 철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 13.5m		용적률 83.32%			연면적 합계 4,426.21m2
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축) 분야	- 본 건물의 재질과 색채에 대해 대로변 주변환경과의 조화 및 군산시 기준 검토할 것 (군산시 지구단위계획 상업용지 색채 기준(※기조색 채도 7이하 제한) 및 군산시 도시경관기본계획의 색채 기준 준수, 본 건물의 색상코드를 먼셀 색상 표를 참고하여 기재할 것) - 조경(회화나무, 이팝나무 등) 및 옥외시설물(파고라 등) 표시 검토할 것 - 고객용 주차 진출입에 대하여 횡단보도 및 중앙선을 고려하여 차량동선 및 진출입로 위치 재검토 - 지붕 헛벽(4m 높이) 설치로 인해 적설에 취약하니 구조 검토 및 지붕 점검을 위한 출입 고려 요망 - 적설하중 충분히 고려하여 구조 검토할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]