■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.2.17.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜명신
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 1588-3
	대지면적 85,813.6㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
건축물현황	주용도 기숙사		구조 철근콘크리트조			층수 지하 층/지상:5층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 0%
						연면적 4,983.4㎡ (제2호)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 안전점검표를 필수확인점(Hold Point) 별로 중요한 요소를 확인할 수 있게 작성 [(예) 마감재 철거 전, 2층 슬라브 해체 전, 3층 해체 시작 전 등] □ 2층 슬라브 해체 시, 개구부 발생에 따른 추락위험 방지 조치 □ 1, 2층 시야 미확보에 따른 상하 작업자 연락 방법 조치 □ 슬라브와 보 해체 시, 작업 방법 및 장비 투입에 대한 구체적인 계획을 제출할 것 □ 이동식 세륜기의 현장 배치 검토 □ 장비 반입 하이랜더 거치 파레트 안전성 확보 (017장비, 스키로더 낙하 방지) □ 2층 보 해체인력 작업 시, 상향작업 금지 (하향 작업할 것) □ 1층 상부 슬라브 철거 후, 보 해체에 대하여 실시 가능한 구체적인 계획 보완 □ 보 해체 장비 변경 시, 장비에 대한 제원을 명확히 할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]