■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.2.17.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜번영 산업개발
대지현황	대지위치 군산시 경장동 469-7
	대지면적 336㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역/방화지구
건축물현황	주용도 근린생활시설		구조 철근콘크리트조			층수 지하 층/지상:4층
						건축물 동수 주1동,부속1동
			용적률 220.34%
						연면적 합계 740.34㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 안전점검표를 필수확인점(Hold Point) 작성 방법에 따라 점검항목 별로 구체적인 위험요인 작성 □ 도로면에 접한 벽체 철거가 안전하게 수행될 수 있도록 함 (낙하물, 전도에 의한 안전사고 발생하지 않도록 작성방법 제시) □ 해당 건축물 인접 횡단보도 및 고압전신주 해당 관계 기관 사전 협의 이행 □ 소음 측정기 위치를 구체적으로 명기할 것 □ 해체 안전점검표 보완
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]