■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023. 2. 28.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 조인*
대지현황	대지위치 군산시 경암동 643-8
			관련지번
	대지면적 2,099.6㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 936.7㎡		건폐율 44.61%			층수 지상5층
	주용도 공동주택(연립)		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 15.5M		용적률 164.52%			연면적 합계 3,454.16㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 주변경관 및 유지관리 차원에서 옥상 경사슬래브 설치 검토 □ 1층 관리실 및 택배실의 도난 등을 방지하기 위한 평면 재계획 필요 □ 경사지붕 등에 대한 수정안 검토 필요 □ 조경수 규격 명시 □ 옥외공간에 가능하다면 만남공간(쉼터, 파고라 등) 필요 □ 피로티 내 2m 이상 보행자 통로 기준 재검토 □ 방화셔터 기준 검토 요망(3미터 이내 별도 방화문 있어야 함) □ 주차 회차공간 검토요망 □ 1층 피로티 천정 배관 및 보 하부 단열재 검토(유효 높이 관련) □ 경사지붕 검토 □ 대로변 개구부면 차폐조경 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [❍] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]