■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 3. 16.

건축종별

[] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 롯데칠성음료(주)

대지현황

대지위치 군산시 소룡동 176-1

관련지번

대지면적 126,530㎡

용도지역(지구,구역) 도시지역, 전용공업지역,

건축물현황

건축면적 48,246.22㎡

건폐율 38.13%

층수 지상 1층

주용도 창고

구조 일반철골구조

건축물 동수 1동

최고높이 13.5M

용적률 42.53%

연면적 합계 증 4,734.72㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 노풍도 및 풍속 등에 관한 위원의 의견을 성실히 검토하기 바람

□ 풍하중 신기준 적용 검토하고 노풍도 재검토바람

□ 앵커볼트는 사용되는 상세만 구조도에 표기할 것

□ 도면 오류 표기 및 계산서 오류 입력 수정할 것

□ 지표면 조도 재확인

□ 파일 배치는 철골 주골조 방향을 고려하여 배치 추천

심의결과

[    ] 원안 의결    [ ❍ ] 조건부 의결    [    ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 3. 16.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) (유)미가와인

대지현황

대지위치 군산시 문화동 549-12

관련지번

대지면적 750㎡

용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역

건축물현황

건축면적 301.16㎡

건폐율 40.15%

층수 지상 7층

주용도 업무시설(오피스텔)

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 1동

최고높이 21.4M

용적률 45.99%

연면적 합계 1,603.76㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 시공에 필요한 도면의 명확한 이해를 위한 표기의 보완 또는 상세를 추가하기 바람

□ 내진철근 표기 시 해당 철근을 정확하게 표현 요망

□ 파일 설계 근거 제시(부마찰력 고려)

□ 건물 인발 검토하여 구조계산서에 반영

□ 보 이중배근 시공도 추가

□ 기둥 구조계산 입력 값 오류 없도록 수정

□ 전이보에 대한 비틀림 검토하여 계산서에 반영 요망

□ 5층 벽체 편심 부분 보강 검토

□ 전이보&기둥 내진 철근, 내진 상세 구조도면 추가

□ 전이층, 전이보(TG1, TB1, TG12)와 설비 배관 간섭부분 검토

□ 시공 시 관계전문기술자 협력 시 구조적 중요 위치인 전이 기둥, 전이보 구간 추가하여 현장 확인 추천

심의결과

[    ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [    ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]