■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 6. 22.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (유)현대주택건설
대지현황	대지위치 군산시 구암동 291-3
			관련지번
	대지면적 6,740㎡		용도지역(지구,구역) 생산녹지지역
건축물현황	건축면적 1,159.88㎡		건폐율 17.21%			층수 지상1층
	주용도 운동시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 8M		용적률 17.21%			연면적 합계 1,159.88㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 대로변의 운동시설은 도시경관을 위해할 수 있으므로 건물의 외관재료를 선택하는데 신중을 기해야 함 □ 식재계획 도면 누락 □ 태양광 설치를 감안한 시뮬레이션과 경관기본계획 색채 반영 필요 □ 투수성 바닥재 적용 필요 □ 차량 진입구 보안등 설치 필요 □ 외곽에 녹음 경관 식재(낙엽교목) □ 수종명, 간격 등을 명시하고 가능한 띠녹지를 조성하여 녹지량 확충 필요 □ 미관고려 가벽 등 설치할 것 □ 대지경계 옹벽 사면처리 검토 □ 대로변 배치계획 검토 □ 단조로운 입면을 보완하기 위한 가벽설치 검토 □ 추후 태양광 설치를 위한 배치(남향) 검토 □ 실제 주차장 활용에 용이한 주차장 배치계획 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [❍] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 6. 22.
건축종별	[ ] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 송희*
대지현황	대지위치 군산시 대야관통로 138-8
			관련지번
	대지면적 998㎡		용도지역(지구,구역)
건축물현황	건축면적 936.7㎡		건폐율 19.88%			층수 지상4층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이		용적률 58.96%			연면적 합계 588.42㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 간이팩케이지 설치 위치를 실사용자와 긴밀히 협의하여 기존 시설물 지장을 최소화하도록 검토
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 6. 22.
건축종별	[ ] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 사회복지법인 새싹어린이집
대지현황	대지위치 군산시 축동로 10
			관련지번
	대지면적 335㎡		용도지역(지구,구역)
건축물현황	건축면적 200.15㎡		건폐율 59.75%			층수 지상3층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이		용적률 152.96%			연면적 합계 576.9㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 간이팩케이지 설치 위치를 실사용자와 긴밀히 협의하여 기존 시설물 지장을 최소화하도록 검토
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 6. 22.
건축종별	[ ] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 임봉*
대지현황	대지위치 군산시 옥구읍 옥구로 55
			관련지번
	대지면적 359㎡		용도지역(지구,구역)
건축물현황	건축면적 142.75㎡		건폐율 39.76%			층수 지상3층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이		용적률 99.5%			연면적 합계 357.21㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 간이팩케이지 설치 위치를 실사용자와 긴밀히 협의하여 기존 시설물 지장을 최소화하도록 검토
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]