■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.6.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 대한예수교장로회 군산서문교회
대지현황	대지위치 군산시 문화동 879-12
	대지면적 297.5㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역, 도시지역 가축사육제한구역
해체건축물현황	주용도 제1종근린생활시설 주택		구조 철근콘크리트조			층수 지하 1층/지상 3층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 합계 623.7㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 해체업자의 의견을 반영하여 실행 가능한 계획이 되도록 할 것 □ 수평, 수직으로 해체 순서를 명확히 할 것 □ 인접한 가공전선에 대하여 착공 전, 협의 계획 수록할 것 □ 안전통로 지붕재 재질 변경 (예 : 안전발판) □ 지하층 토사 충진용 개구부 덮개 안전성 확보할 것 □ 해체 순서 계획 시, 층별 수평 해체 순서에 대하여 상세한 계획 제시 □ 지하층 토사 채움 후 주차장 사용 시, 바닥 포장, 주차장 적재하중으로 1층 바닥 침하 현상 발생 가능성을 건축주에게 고지할 것 □ 구조검토 시 반영한 철근 조사, 재료 강도 조사 내용 제시할 것 □ 굴뚝 인력 철거에 대한 안전 관리 대책과 철거 관리에 대한 구체적인 계획 제시 □ 굴뚝 하부 낙하물 방지망 설치 위치 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]