■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.6.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 조경희
대지현황	대지위치 군산시 영화동 12-8
	대지면적 373.9㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 도시지역 가축사육제한구역, 방화지구
해체건축물현황	주용도 주택, 위락시설 종교시설, 창고시설		구조 철근콘크리트조			층수 지하 0층/지상 2층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 합계 556.53㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 해체 전문업체의 의견을 참고하여 실행 가능한 계획서가 되도록 함 □ 잭서포트는 제원, 설치위치를 도면에 정확히 표기하고 점검표에 반영할 것 □ 인접건물 보양 대책 □ 초기 교통안전 대책 및 가설 울타리 설치계획 □ 고압선로 이설 신청서 첨부 □ 폐기물 상차 시, 도로점용 허가증 첨부 □ 인접건물 피해방지 안전조치 계획 작성 □ 도로변 가설 휀스 설치 및 진출입 가설 도어 (H:4m) 설치 도면 작성 □ 해체 순서 계획 시, 대상 구조물의 현황과 구조 안전성 검토 시 제시된 해체 순서 등을 반영하여 구체적인 해체 순서 계획할 것 □ 비계 설치에 대한 구체적인 계획과 존치 일정을 명확히 제시
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]