■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 7. 27.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (유)현대주택건설
대지현황	대지위치 군산시 구암동 291-3
			관련지번
	대지면적 6,740㎡		용도지역(지구,구역) 생산녹지지역
건축물현황	건축면적 1,159.88㎡		건폐율 17.21%			층수 지상1층
	주용도 운동시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 8M		용적률 17.21%			연면적 합계 1,159.88㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 녹지에 수종 다양화로 이용객이 계절 변화감을 느낄 수 있도록 검토 □ 색채 등 군산시 경관계획 권장 색채 적용 검토 요망 □ 가벽 구조에 대한 대설 대책 검토 □ 배치도와 평면도 방향 일치 요망 □ 지붕 점검용 사다리 설치 요망 □ 군산의 일기특성상 북서풍의 영향으로 폭설 또는 오랜시간 적설이 누적될 경우를 대비하여 지붕의 X2, X3면(11.9m)과 X2X1경사면(8.5m)을 바꿔서 계획할 것을 권고 □ 우수, 적설, 낙엽 등 관련 모임 홈통이 아닌 처마홈통 구성함이 추후 유지 관리에 문제 없어 보임
심의결과	[ ] 원안 의결 [❍] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]