■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 7. 27.
건축종별	[ ] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 이화어린이집
대지현황	대지위치 군산시 청소년 회관로 47-8
			관련지번
	대지면적 364㎡		용도지역(지구,구역) 제1종일반주거지역
건축물현황	건축면적 203.27㎡		건폐율 55.84%			층수 지상3층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 12.9M		용적률 138.36%			연면적 합계 503.64㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 원안의결
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 7. 27.
건축종별	[ ] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 벧엘어린이집
대지현황	대지위치 군산시 조촌5길 12
			관련지번
	대지면적 1,930.8㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 1,048.48㎡		건폐율 54.3%			층수 지상4층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 15.7M		용적률 175.5%			연면적 합계 3,388.56㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 원안의결
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 7. 27.
건축종별	[ ] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 타타대우어린이집
대지현황	대지위치 군산시 신평길 16-9
			관련지번
	대지면적 463㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 248.24㎡		건폐율 53.62%			층수 지상4층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 13.35M		용적률 204.03%			연면적 합계 944.68㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 원안의결
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2022. 7. 27.
건축종별	[ ] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 이삭몬테소리어린이집
대지현황	대지위치 군산시 문화안길 48
			관련지번
	대지면적 262.4㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 135.77㎡		건폐율 51.74%			층수 지상3층
	주용도 노유자시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 13.1M		용적률 127.31%			연면적 합계 334.07㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	□ 원안의결
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]