■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.11.27.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
소유자 (신청인)	전라북도(교육감)/(전라북도 군산교육지원청)
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 1341
	대지면적 16,707㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역, 도시지역 가축사육제한구역
해체건축물현황	주용도 교육연구시설		구조 경량철골조			층수 지하 0층/지상 1층
						건축물 동수 주0동,부속1동
			용적률 - %
						연면적 합계 695.66㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 외벽 판넬 해체 방식 중 고소작업대와 비계 설치 구간과의 간섭에 대한 대책 보완 □ 내부 천장재 해체 시 작업 발판 설치의 구체적 방식 보완 (예: 1단 발판 외) □ 실질적인 외부 비계 설치 계획 보완 □ 실 공정에 소요되는 기간에 따른 예정공정표 수정 요 □ 지붕 철골 해체 순서를 상세히 표기할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]