■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023. 12. 14.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) (유)준
대지현황	대지위치 군산시 수송동 11-12외1
			관련지번
	대지면적 1,363㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 734.32㎡		건폐율 53.87%			층수 지상5층
	주용도 의료시설		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 20M		용적률 170.83%			연면적 합계 2,575.48㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	지하층 장비반입구에 대한 검토 직통계단 위치 검토 간판 외벽 높이 검토 태양광판 후퇴 검토
심의결과	[ ❍ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]