■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2024. 1. 16.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) ㈜강원에너지

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 510-9외2

관련지번 510-10, 510-12

대지면적 46,989.3㎡

용도지역(지구,구역) 국가산업단지, 일반공업지역

건축물현황

건축면적 18,684.85㎡

증3,771.91㎡

건폐율 39.764%

층수 지상 2층

주용도 공장

구조 일반철골구조

건축물 동수 6동

최고높이 13.3M(증축동)

용적률 41.29%

연면적 합계 19,404.85㎡

증3,771.91㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 사전검토 및 심의장에서 제시된(지적된) 사항에 대해 실증적 반영이 필요하고 그 결과인 구조계산서와 도면에 오류없이 반영이 되어야 함.

□ 반영에 대한 명확한 설명자료 첨부

□ 주각부 고정단에 대한 필요 여부 재검토(해석에 대한 재검토)

□ SOG슬래브 다우얼바 위치 수정

□ 구조계산서 재수정 필요

□ 말뚝의 지지력 검토 근거 제시 필요

- 부마찰력, 지반조건, 말뚝·시공법 고려

□ 말뚝의 품질확인 및 SOG 지내력 확인을 위한 시험방법, 수량 제시 필요함

심의결과

[ ] 원안 의결    [  ] 조건부 의결    [❍] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]