■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.2.1.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 주식회사 세영주택건설
대지현황	대지위치 군산시 조촌동 770
	대지면적 3,305㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 일반상업지역, 가축사육제한구역, 상대보호구역
해체건축물현황	건축면적 1,531.5㎡		구조 철근콘크리트조			층수 지상 4층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 관람집회시설, 근린생활시설		용적률 159.01%
						연면적 합계 5,255.4㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 점검표의 점검항목과 점검기준을 더 구체적으로 제시하여 실제작업에 사용될 수 있도록 보완 □ 해체현장 부지 가설울타리 부재 RPP판넬 설치 이행 요함. □ 현장 진출입 통제 행거도어 설치 요함. □ 해체순서 중 최종구간은 계단형 층별 방식으로 전도방지 대책 보완 □ 주변차량이나 보행자 통행 관련하여 통제계획 및 안내방법을 구체적으로 계획하도록 함.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ O ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]