■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.2.1.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 제이아트주택(주)
대지현황	대지위치 군산시 미룡동 11-3 외 1필지
	대지면적 837㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 제2종일반주거지역 가축사육제한구역
해체건축물현황	건축면적 475㎡		구조 일반철골구조			층수 지상 3층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 견본주택		용적률 - %
						연면적 합계 931.31㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 고력볼트 등 해체 시 해체대상물의 고정 및 지지방법을 구체적으로 제시 요함. □ 가설계획도에 감시인 등 배치 계획 반영 □ 작업자용 작업발판(이동식 비계, 시저 등) 사용방법과 추락방지를 위한 안전조치 제시 □ 바닥장선 용단 시 발생되는 불꽃비산 방지대책 보완 □ 불꽃비산에 대한 화재감시자 배치(소화기구 비치 등) □ 외벽 골강판 해체 시 추락, 낙하 방지 대책 보완 □ 지붕 철거 시 작업인원을 최소화하고 안전줄 및 안전발판을 반드시 설치하여 작업하도록 주의 요망 □ 횡단보도 이용자의 안전통로 설치계획을 표기하도록 함.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ O ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]