■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.2.29.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 성일하이텍 ㈜
대지현황	대지위치 군산시 비응도동 30-22
	대지면적 4,966㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
해체건축물현황	건축면적 1,016.24㎡		구조 일반철골조외 1			층수 지상 1층
						건축물 동수 주1동,부속1동
	주용도 공장		용적률 %
						연면적 합계 1,016.24㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 본 건축물은 특수구조 건축물로서 국토안전관리원의 해체검토를 선 이행할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ○ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]