■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.2.29.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 오씨아이 주식회사
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 466-3
	대지면적 33,058.1㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 전용공업지역, 가축사육제한구역
해체건축물현황	건축면적 825㎡		구조 철골조			층수 지상 1층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 공장		용적률 2.5%
						연면적 합계 825㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 지붕재 철거 후 인양 작업 시 크레인 활용방법 구체적으로 계획 보완. □ 저수조 미철거 시 추락방지 및 추후 처리 방안 명시. □ 볼트 풀림이 어려울 시 조치방안에 대한 검토 요망. □ 기초 및 바닥 콘크리트 철거 시 장비 검토 요망. □ 지붕판넬 철거 시 철거 계획서와 상이하게 인력이 지붕 위에서 작업이 필요할 때 즉시 작업을 중단하고 해체계획서 변경 심의를 득한 후 사용할 것. □ 감리 계약은 예정공정표 기간(30일)과 서류 검토, 작성기간을 포함하여 계약할 것. □ 지붕 철골부재 해체방법을 상세히 작성할 것. □ 1층 바닥 콘크리트 해체방법을 상세히 작성할 것. □ 가설비계는 가설울타리로 변경하여 검토할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ O ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]