■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.4.1.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 주식회사 디에스단석
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 1582-13
	대지면적 36,882.4㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 전용공업지역
해체건축물현황	건축면적 1,995.2㎡		구조 철골조			층수 지상 1층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 공장		용적률 5.41%
						연면적 합계 1,995.2㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 안전점검표의 검사기준(허용범위)를 안전조치 별로 구체적으로 작성하여 현장에서 활용할 수 있어야 함. 특히 추락방지 조치 유의 검토 □ 주변 현황조사표 및 매설물 조사표 서식 작성 □ 사무실 지붕도면 작성 □ 이동식 크레인, 고소작업차(스카이)장비 작업 및 안전관리계획서 작성(ex. 케이지 탑승, 지붕면 작업발생시 등) □ 해체계획서 공정표 상 주변 바닥 철거 내용과 1층 콘크리트 기초 존치와의 내용이 상이하니 수정 요함. □ 지붕판넬, 중도리 철거 시 작업자가 지붕 위에서 작업이 필요할 때 추락방지망, 안전줄 등을 설치 후 작업할 것. □ 해체계획서에 사용되는 장비를 명확하게 표기할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ O ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]