■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.4.23.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 군산시
대지현황	대지위치 군산시 경장동 548-4
	대지면적 1,075.7㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 방화지구
해체건축물현황	건축면적 427.05㎡		구조 철근콘크리트구조			층수 지상 4층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 제1종근린생활시설		용적률 72.2%
						연면적 합계 995.16㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 유리를 재활용하지 않을 경우 파쇄하여 철거하는 방안을 검토하고 이 경우 점검표도 수정이 필요함. (계획서는 현장에서 실행가능한 방안으로 작성 필요) □ 접합유리 해체방식의 위험요인 최소화에 의한 파손해체 시 가림막 설치 요함. 단, 파손 해체 시 인접부재 응력 전달에 의한 안전성 검토(사례 : 유사사례 등) □ 천정/벽면 유리 해체 방법 변경·수정 후 제출 요망.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ O ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]