■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.4.23.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 전북특별자치도 군산교육지원청
대지현황	대지위치 군산시 대야면 산월리 448
	대지면적 22,928㎡		용도지역(지구,구역) 일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 5,050.67㎡		구조 시멘트벽돌조			층수 지상 2층
						건축물 동수 주10동,부속0동
	주용도 교육연구시설		용적률 31.87%
						연면적 합계 1,375㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 잔재물의 하중이 잭서포트 설치가 필요한 정도인지와 조적조에 따른 횡력 여부에 대한 검토가 필요함. □ 잭서포트 설치·해체 시 위험요인이 우려되므로 무지보방식 적용 검토 요함. □ 후관동은 2층 건축물로써 전체 철거이므로 1층 잭서포트 해체 작업 시 안전위험이 있으므로 기존 구획별 해체 계획에 의거 해체 시 안전성을 고려하여 수정·보완할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ○ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]