■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024. 4. 24.
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜엔마트
대지현황	대지위치 군산시 경암동 590-7
			관련지번
	대지면적 15,086㎡		용도지역(지구,구역) 준공업지역
건축물현황	건축면적 4,984.93㎡		건폐율 33.04%			층수 지상1층
	주용도 판매시설		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 16M		용적률 33.04%			연면적 합계 4,984.93㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(소위원회) 분야	폭설에 대한 안정성에 염려가 있어 경사(물매) 등 재검토 조경 내역(성상 명시) 재검토 방문 고객 만족을 위해 숙근 초화류 식재 요망 조경 전문가 자문 요함 기후변화로 인한 적설물에 대응방안을 마련할 필요가 있음(안전에 대한 사항 면밀히 검토 필요) ⦁ 열선시공 or 눈을 치우는 진출입구 마련 ⦁ 후면부 개방 고려 필요 ⦁ 우수관 설치 안전하게, 물새지 않게 개선이 필요 - 보안등 진출입구 양측에 설치 필요 단면도 내의 지붕 및 외북 벽 판넬 : 겨울철 ‘폭설’ 시 건축물 안전 우려, 지붕과 연결된 통로 또는 사다리 설치 검토 간판 및 LED 컬러에 대한 저화, 주목성 등 고려하여 진행 필요 조경계획에 대한 유지 관리 및 조경에 담는 관목식재 ‘전문가 자문’을 요함 판넬 색상에 맞추어 유리 색상 조정 뒤편 근린생활시설 외부 출입구 설치 주요구조부와 지붕은 내화구조로 하여야 하므로 지붕판넬의 재료를 변경하고 헛벽 보에 대하여 내화 피복 필요 지붕적설과 관련하여 헛벽으로 인하여 적설이 누적되므로 최소한으로 후면부의 헛벽을 삭제하고 지붕점검을 위한 고정사다리 설치 요함 지붕 홈통이 내부에 설치되어 집중 강우시 처마홈통에 누수가 우려되므로 외부로 변경하거나 대처방안 요함 지붕파라펫부분 ⇒ 전면 수용, 측면 수용, 후면 삭제 요구 지붕구조물 부분 ⇒ 내화피복 반영
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]