2024년 제5회 경관위원회 개최결과

▢ 개    요

❍ 안건 : 오식도동 ㈜세아제강 군산공장 증축공사 심의

❍ 위치 : 오식도동 876번지

❍ 규모 : 건축면적 68,173.6㎡ (증 13,063.64㎡)

연면적 69,140.56㎡ (증 13,063.64㎡)

▢ 심의결과 : 원안의결

【권고사항】

∙ 도로변 가로경관에 대해 색상, 재료 등 검토