■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2024. 6. 20.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 에너지엔(주)

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 514-5외8

관련지번

대지면적 72,183.4㎡

용도지역(지구,구역) 일반공업지역

건축물현황

건축면적 32,802.91㎡

(증 9,173.47㎡)

건폐율 45.44%

층수 지상 2층

주용도 공장

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 2동

최고높이 24M

용적률 46.35%

연면적 합계 33,457.87㎡

(증 9,621.07㎡)

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 철골접합부 Detail, SOG 검토, 정재하시험을 위한 시험파일 추가 등에 대해 심의위원이 제시한 의견이 반영되기를 권함

□ 래티스 기둥 및 백거더 접합부 디테일 첨부

□ PHC Pile 설계지지력 산정 근거 필요

□ PHC Pile 품질확인 시험을 계획할 필요 있음

심의결과

[❍] 원안 의결    [  ] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]