■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.6.18.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜파워군산점
대지현황	대지위치 군산시 나운동 1543 외 3필지
	대지면적 2,246㎡		용도지역(지구,구역) 일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 1,121.05㎡		구조 철근콘크리트조			층수 지상 4층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 제1,2종근생,주택		용적률 152.01%
						연면적 합계 3,556.2㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 지하층 보강은 잭서포트를 사용권고함. - 잔재물을 채우면서 장비가 전진할 경우 선단지지력에 문제가 생길 수 있음. □ 가설울타리의 외측은 견고한 패널로 하여 파쇄물이 비산을 막을 수 있게 하여야함. □ 보행자 통로는 상부(방호선반)와 해체건물 측을 견고한 재료로 해야함. □ 상부층 철거 및 지하층 외벽 존치를 위해 지하층 잭서포트 설치를 우선으로 할 것. □ 상부층 철거 완료 후 지하층은 순환골재로 채움하고 잭서포트를 제거할 것. □ 인접 건축물 계측관리를 위해 균열 측정기 위치 및 개소 계획을 확정할 것. □ 지하층 상부 슬라브 위 장비 거동 시 슬라브의 구조적 안정을 위하여 구조검토 후 잭서포트를 슬라브에도 설치하며 지하 외벽의 전도 방지를 위한 H-Beam의 설치위치 및 상세도 작성 요망. □ 지상부 건축물 전체 철거 후 지하층 상부 슬라브를 철거 하고 골재 채움 할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ○ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]