■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.6.18.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 군산시
대지현황	대지위치 군산시 송풍동 925-3
	대지면적 19,956㎡		용도지역(지구,구역) 제1,2종일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 434.42㎡		구조 철근콘크리트조			층수 지상 2층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 교육연구시설		용적률 2.18%
						연면적 합계 868.84㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 해체공사의 범위는 석면철거가 확인된 이후부터 시작하는 것으로 공정 계획할 것 (공정흐름도). □ 안전점검표는 점검항목과 내용을 구체적으로 제시 요함(구체적인 점검사항 위주로). □ 철거과정을 녹화하기 위한 CCTV 위치 및 높이를 고려하고 위치 이동 시 관리를 요함. □ 철거 건물 우측이 인도와 근접해 있으므로 건물 높이를 고려하여 비산을 예비할 수 있는 견고한 비계 설치를 요함. □ 부지가 여유로우므로 철거작업의 편의성을 위해 가설비계를 설치할 필요가 없다 사료되므로 계획서 수정 요망.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]