■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.8.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 유한회사 알지
대지현황	대지위치 군산시 경장동 517-4
	대지면적 1,322.4㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역
해체건축물현황	건축면적 452.36㎡		구조 철근콘크리트조			층수 지상 2층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 근린생활시설, 자동차관련시설		용적률 46.38%
						연면적 합계 613.46㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ p135 안전점검표를 작업중에 사용할 수 있도록 구체적인 점검항목을 명시하여 작성 요함. □ 마트 주차장 측 가설울타리는 해체건물과 이격하여 작업 편의성 확보를 권고함. □ 기초형식을 파악하여 폐기물 산출 등에 반영 요함. □ 안전통로 설치 도면 작성 보완(입면도, 평면도 등, 안전통로 안전조치 및 방호조치 사항) □ 기초 구조물 해체 후 발생된 웅덩이, 굴착부분 평탄성 조치계획 작성 보완. □ 마트 쪽 통제구역에 인력배치로 마트이용객 통제보다는 적극적인 방법으로 가설울타리 설치 요망 (폭 5m이상 유지) □ 공사 예정 공정표에서 석면 철거 삭제 및 공사 소요일수를 재산정하여 수정 요망 □ 안전통로 확보로 인한 도로점용 허가서 첨부하여 착공 신고 할 것. □ 현장 상황에 맞는 비계형식 재검토 할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ○ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]