■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.8.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 에이치디현대인프라코어(주)
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 1588-4외 1필지
	대지면적 608,031.1㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
해체건축물현황	건축면적 51,616.275㎡		구조 철골조			층수 지상 2층
						건축물 동수 주1동,부속3동
	주용도 공장		용적률 9.44%
						연면적 합계 57,772.82㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ p58 안전점검표를 p74 공정흐름도에 따라 필수확인점(hold point)을 설정하고 계획서 참고 방식이 아닌 구체적인 점검내용으로 허용한계까지 표시하여 작성 요함. □ 잭서포트 상하부 고정방식 작성보완 – 존치중 □ 잭서포트 설치작업 및 안전대책 보완(양중, 수직도 확보, 참하방지 등) □ 사전검토의견 반영사항 확인함 □ 장비위치와 출입금지 표시, 이동식 휀스 설치 등 안전시설물 위치를 도면(해체 계획서)에 표기 요함.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]