`24년 제8회 군산시 경관위원회 개최결과

심의대상	월명동 22-6 근린생활시설 신축공사 경관심의
심의사유	중점경관관리구역(근대역사문화지구) 2층 이상 건축물 - (건축규모) 1동 / 2층 / 연면적 198.36㎡ / 일반철골구조
심의결과	원안의결
검토사항	□ 근대역사문화지구에 걸맞은 파사드 및 입면 마감 계획의 특화 필요(권고) - 지붕 끝 선과 외벽선 일치 및 단조로운 판넬 입면(배면) 마감으로 인해 건물 외관이 투박해 보이므로, 처마 돌출, 변화성 있는 벽면 디자인 등을 고려하여 적절한 입면 계획 수립 - 소규모 건축물에 걸맞게 투톤 컬러 마감을 지양하고 단일 색으로 변경 필요 - 외부 사인물 디자인 계획 수립 필요